{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":21,"sheets":["Introduktion og hjælp","input","Ydervægge","Indervægge","Afløb","Altaner og altangange","Andet","Dæk","El- og mekaniske anlæg","Fundamenter","Søjler og bjælker","Udendørs areal","Tage","Terrændæk","Trapper og ramper","Vand","Varme","Ventilation og køl","Vinduer, døre, glasfacade","Sheet1","Ja_Nej"],"not_rendered":{"charts":0,"images":15,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":38,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Introduktion og hjælp","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,33,8],[7,12,10,19],[12,12,17,19]]}

{"sheet":"input","index":1,"n_rows":52,"n_cols":14,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,4,33,4],[34,4,36,4],[37,4,39,4],[40,4,42,4],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[31,2,33,2],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[31,1,33,1],[31,3,33,3],[34,3,36,3],[37,3,39,3],[40,3,42,3],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,4,51,4],[49,5,51,5],[49,6,51,6],[43,0,45,0],[43,4,45,4],[43,2,45,2],[43,3,45,3],[43,1,45,1],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[46,2,48,2],[46,3,48,3],[46,4,48,4],[46,5,48,5],[46,6,48,6],[16,6,18,6],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[10,6,12,6],[13,6,15,6],[10,3,12,3],[13,3,15,3],[10,4,12,4],[13,4,15,4],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[13,5,15,5],[10,5,12,5],[10,2,12,2],[10,1,12,1],[10,0,12,0],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[4,3,6,3],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[7,5,9,5],[7,6,9,6],[4,2,6,2],[1,0,3,0],[4,0,6,0],[1,1,3,1],[7,0,9,0],[1,2,3,2],[4,1,6,1],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[25,0,27,0],[28,0,30,0],[31,0,33,0],[34,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[22,3,24,3],[25,3,27,3],[28,3,30,3],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[19,2,21,2],[22,2,24,2],[22,4,24,4],[25,4,27,4],[28,4,30,4],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[28,1,30,1],[28,2,30,2],[34,5,36,5],[37,5,39,5],[40,5,42,5],[43,5,45,5],[19,5,21,5],[22,5,24,5],[25,5,27,5],[28,5,30,5],[19,6,21,6],[22,6,24,6],[25,6,27,6],[28,6,30,6],[31,6,33,6],[34,6,36,6],[37,6,39,6],[40,6,42,6],[43,6,45,6],[31,5,33,5]]}
["Bygningsdel hovedgruppe","Bygningsdel undergruppe","ID","Bygningsdel","ID","Medtages","Beskrivelse","Konstruktion","ID ","Mængde","Enhed","Lag","Medtages","Beskrivelse"]
["Afløb","-",{"$f":"LOOKUP(B2,Afløb!$A$3:$B$5)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"88e87b30-95ee-43a4-b5dd-0a638c87d648"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H2=\"\",\"\",VLOOKUP(H2,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H2=\"\",\"\",VLOOKUP(H2,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},{"$f":"IF(H2:H52=\"\",\"\",LOOKUP(H2:H52,Andet!$A$8:$A$495,Andet!$D$8:$D$495))","v":"-"},"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H3=\"\",\"\",VLOOKUP(H3,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H3=\"\",\"\",VLOOKUP(H3,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H4=\"\",\"\",VLOOKUP(H4,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H4=\"\",\"\",VLOOKUP(H4,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Altaner og altangange","-",{"$f":"LOOKUP(B5,'Altaner og altangange'!$A$3:$B$6)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"9b63ca4c-07ea-4ae8-ac70-b2431b27815c"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H5=\"\",\"\",VLOOKUP(H5,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H5=\"\",\"\",VLOOKUP(H5,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H6=\"\",\"\",VLOOKUP(H6,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H6=\"\",\"\",VLOOKUP(H6,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H7=\"\",\"\",VLOOKUP(H7,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H7=\"\",\"\",VLOOKUP(H7,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Andet","-",{"$f":"LOOKUP(B8,Andet!$A$3:$B$4)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"36469ceb-318a-4b9a-b1f3-12c7e96249b2"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H8=\"\",\"\",VLOOKUP(H8,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H8=\"\",\"\",VLOOKUP(H8,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H9=\"\",\"\",VLOOKUP(H9,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H9=\"\",\"\",VLOOKUP(H9,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H10=\"\",\"\",VLOOKUP(H10,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H10=\"\",\"\",VLOOKUP(H10,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Dæk","-",{"$f":"LOOKUP(B11,Dæk!$A$3:$B$5)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"67dfbad7-4c1e-4582-9c0b-262e837bd507"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H11=\"\",\"\",VLOOKUP(H11,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H11=\"\",\"\",VLOOKUP(H11,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H12=\"\",\"\",VLOOKUP(H12,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H12=\"\",\"\",VLOOKUP(H12,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H13=\"\",\"\",VLOOKUP(H13,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H13=\"\",\"\",VLOOKUP(H13,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["El- og mekaniske anlæg","-",{"$f":"_xlfn.IFS($B$14='El- og mekaniske anlæg'!$A$3,'El- og mekaniske anlæg'!$B$3,$B$14='El- og mekaniske anlæg'!$A$4,'El- og mekaniske anlæg'!$B$4,$B$14='El- og mekaniske anlæg'!$A$5,'El- og mekaniske anlæg'!$B$5,$B$14='El- og mekaniske anlæg'!$A$6,'El- og mekaniske anlæg'!$B$6,$B$14='El- og mekaniske anlæg'!$A$7,'El- og mekaniske anlæg'!$B$7,$B$14='El- og mekaniske anlæg'!$A$8,'El- og mekaniske anlæg'!$B$8)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"adf7fad5-f68b-4036-a459-7653dfd76f5c"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H14=\"\",\"\",VLOOKUP(H14,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H14=\"\",\"\",VLOOKUP(H14,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H15=\"\",\"\",VLOOKUP(H15,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H15=\"\",\"\",VLOOKUP(H15,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H16=\"\",\"\",VLOOKUP(H16,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H16=\"\",\"\",VLOOKUP(H16,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Fundamenter","-",{"$f":"_xlfn.IFS($B$17=Fundamenter!$A$3,Fundamenter!$B$3,$B$17=Fundamenter!$A$4,Fundamenter!$B$4,$B$17=Fundamenter!$A$5,Fundamenter!$B$5,$B$17=Fundamenter!$A$6,Fundamenter!$B$6,$B$17=Fundamenter!$A$7,Fundamenter!$B$7)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"171848ed-0e79-40ce-8235-8f1ef68db11e"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H17=\"\",\"\",VLOOKUP(H17,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H17=\"\",\"\",VLOOKUP(H17,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H18=\"\",\"\",VLOOKUP(H18,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H18=\"\",\"\",VLOOKUP(H18,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H19=\"\",\"\",VLOOKUP(H19,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H19=\"\",\"\",VLOOKUP(H19,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Indervægge","-",{"$f":"_xlfn.IFS($B$20=Indervægge!$A$3,Indervægge!$B$3,$B$20=Indervægge!$A$4,Indervægge!$B$4,$B$20=Indervægge!$A$5,Indervægge!$B$5,$B$20=Indervægge!$A$6,Indervægge!$B$6,$B$20=Indervægge!$A$7,Indervægge!$B$7)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"765f0e4d-d327-45ed-a93b-f81eee4d4edf"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H20=\"\",\"\",VLOOKUP(H20,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H20=\"\",\"\",VLOOKUP(H20,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H21=\"\",\"\",VLOOKUP(H21,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H21=\"\",\"\",VLOOKUP(H21,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H22=\"\",\"\",VLOOKUP(H22,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H22=\"\",\"\",VLOOKUP(H22,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Søjler og bjælker","-",{"$f":"_xlfn.IFS($B$23='Søjler og bjælker'!$A$3,'Søjler og bjælker'!$B$3,$B$23='Søjler og bjælker'!$A$4,'Søjler og bjælker'!$B$4,$B$23='Søjler og bjælker'!$A$5,'Søjler og bjælker'!$B$5,$B$23='Søjler og bjælker'!$A$6,'Søjler og bjælker'!$B$6,$B$23='Søjler og bjælker'!$A$7,'Søjler og bjælker'!$B$7)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"625e3606-c252-4354-bd40-9531bffbd470"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H23=\"\",\"\",VLOOKUP(H23,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H23=\"\",\"\",VLOOKUP(H23,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H24=\"\",\"\",VLOOKUP(H24,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H24=\"\",\"\",VLOOKUP(H24,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H25=\"\",\"\",VLOOKUP(H25,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H25=\"\",\"\",VLOOKUP(H25,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Tage","-",{"$f":"LOOKUP(B26,Tage!$A$3:$B$4)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"8211f088-0f3c-4d9a-b0ac-60a16d44f0cf"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H26=\"\",\"\",VLOOKUP(H26,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H26=\"\",\"\",VLOOKUP(H26,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H27=\"\",\"\",VLOOKUP(H27,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H27=\"\",\"\",VLOOKUP(H27,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H28=\"\",\"\",VLOOKUP(H28,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H28=\"\",\"\",VLOOKUP(H28,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Terrændæk","-",{"$f":"LOOKUP(B29,Terrændæk!$A$3:$B$4)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"1ae39f8d-67c0-420a-8791-bee174c59b09"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H29=\"\",\"\",VLOOKUP(H29,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H29=\"\",\"\",VLOOKUP(H29,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H30=\"\",\"\",VLOOKUP(H30,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H30=\"\",\"\",VLOOKUP(H30,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H31=\"\",\"\",VLOOKUP(H31,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H31=\"\",\"\",VLOOKUP(H31,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Trapper og ramper","-",{"$f":"LOOKUP(B32,'Trapper og ramper'!$A$3:$B$4)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"5c548cec-af05-439a-95f3-d2a1a8eae00f"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H32=\"\",\"\",VLOOKUP(H32,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H32=\"\",\"\",VLOOKUP(H32,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H33=\"\",\"\",VLOOKUP(H33,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H33=\"\",\"\",VLOOKUP(H33,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H34=\"\",\"\",VLOOKUP(H34,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H34=\"\",\"\",VLOOKUP(H34,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Udendørs areal","-",{"$f":"_xlfn.IFS($B$35='Udendørs areal'!$A$3,'Udendørs areal'!$B$3,$B$35='Udendørs areal'!$A$4,'Udendørs areal'!$B$4,$B$35='Udendørs areal'!$A$5,'Udendørs areal'!$B$5,$B$35='Udendørs areal'!$A$6,'Udendørs areal'!$B$6,$B$35='Udendørs areal'!$A$7,'Udendørs areal'!$B$7,$B$35='Udendørs areal'!$A$8,'Udendørs areal'!$B$8,$B$35='Udendørs areal'!$A$9,'Udendørs areal'!$B$9,$B$35='Udendørs areal'!$A$10,'Udendørs areal'!$B$10,$B$35='Udendørs areal'!$A$11,'Udendørs areal'!$B$11,$B$35='Udendørs areal'!$A$12,'Udendørs areal'!$B$12)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"20e1f1b5-d6bf-4135-b67c-5eb9aea45537"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H35=\"\",\"\",VLOOKUP(H35,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H35=\"\",\"\",VLOOKUP(H35,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H36=\"\",\"\",VLOOKUP(H36,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H36=\"\",\"\",VLOOKUP(H36,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H37=\"\",\"\",VLOOKUP(H37,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H37=\"\",\"\",VLOOKUP(H37,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Vand","-",{"$f":"_xlfn.IFS($B$38=Vand!$A$3,Vand!$B$3,$B$38=Vand!$A$4,Vand!$B$4,$B$38=Vand!$A$5,Vand!$B$5)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"73ea05e5-1fdb-403f-adcb-550cdf3f60a6"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H38=\"\",\"\",VLOOKUP(H38,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H38=\"\",\"\",VLOOKUP(H38,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H39=\"\",\"\",VLOOKUP(H39,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H39=\"\",\"\",VLOOKUP(H39,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H40=\"\",\"\",VLOOKUP(H40,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H40=\"\",\"\",VLOOKUP(H40,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Varme","-",{"$f":"_xlfn.IFS($B$41=Varme!$A$3,Varme!$B$3,$B$41=Varme!$A$4,Varme!$B$4,$B$41=Varme!$A$5,Varme!$B$5,$B$41=Varme!$A$6,Varme!$B$6,$B$41=Varme!$A$7,Varme!$B$7,$B$41=Varme!$A$8,Varme!$B$8)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"9b634f3d-7f54-4ac7-a9d9-cd514964dd25"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H41=\"\",\"\",VLOOKUP(H41,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H41=\"\",\"\",VLOOKUP(H41,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H42=\"\",\"\",VLOOKUP(H42,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H42=\"\",\"\",VLOOKUP(H42,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H43=\"\",\"\",VLOOKUP(H43,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H43=\"\",\"\",VLOOKUP(H43,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Ventilation og køl","-",{"$f":"LOOKUP(B44,'Ventilation og køl'!$A$3:$B$5)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"5b067702-47fe-49b9-930f-fa9637bccce9"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H44=\"\",\"\",VLOOKUP(H44,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H44=\"\",\"\",VLOOKUP(H44,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H45=\"\",\"\",VLOOKUP(H45,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H45=\"\",\"\",VLOOKUP(H45,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H46=\"\",\"\",VLOOKUP(H46,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H46=\"\",\"\",VLOOKUP(H46,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Vinduer, døre, glasfacade","-",{"$f":"_xlfn.IFS(#REF!='Vinduer, døre, glasfacade'!$A$3,'Vinduer, døre, glasfacade'!$B$3,#REF!='Vinduer, døre, glasfacade'!$A$4,'Vinduer, døre, glasfacade'!$B$4,#REF!='Vinduer, døre, glasfacade'!$A$5,'Vinduer, døre, glasfacade'!$B$5,#REF!='Vinduer, døre, glasfacade'!$A$6,'Vinduer, døre, glasfacade'!$B$6)","v":{"$error":"#REF!"}},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"b01d1508-3349-467f-8ba9-16be1a878569"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H47=\"\",\"\",VLOOKUP(H47,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H47=\"\",\"\",VLOOKUP(H47,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H48=\"\",\"\",VLOOKUP(H48,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H48=\"\",\"\",VLOOKUP(H48,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H49=\"\",\"\",VLOOKUP(H49,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H49=\"\",\"\",VLOOKUP(H49,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
["Ydervægge","-",{"$f":"_xlfn.IFS($B50=Ydervægge!$A$3,Ydervægge!$B$3,$B50=Ydervægge!$A$4,Ydervægge!$B$4,$B50=Ydervægge!$A$5,Ydervægge!$B$5)","v":"-"},"Giv din bygningsdel et navn her",{"$f":"LOWER(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(16384,20479),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(32768,49151),4),\"-\",DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,65535),4),DEC2HEX(RANDBETWEEN(0,4294967295),8)))","v":"00cf8431-d4d1-4632-ba37-95e493f51ce5"},"-",null,"-",{"$f":"IF(H50=\"\",\"\",VLOOKUP(H50,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H50=\"\",\"\",VLOOKUP(H50,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H51=\"\",\"\",VLOOKUP(H51,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H51=\"\",\"\",VLOOKUP(H51,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]
[null,null,null,null,null,null,null,"-",{"$f":"IF(H52=\"\",\"\",VLOOKUP(H52,Andet!$A$8:$B$495,2,FALSE))","v":"-"},null,{"$f":"IF(H52=\"\",\"\",VLOOKUP(H52,Andet!$A$8:$C$495,3,FALSE))","v":"-"},"-","-"]

{"sheet":"Ydervægge","index":2,"n_rows":108,"n_cols":4,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Ydervægge","10a52123-48d7-466a-9622-d463511a6df0"]
["Kælderydervægge","4421b3e3-9b5d-49e9-a654-253c5974db75"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Inderside, indvendig efterisolering, forsatsvæg, mineraluld","d415e186-8b8d-5554-9f5a-9b414006913e","M2",1]
["Inderside, indvending efterisolering, porebetonblokke","11c0532b-8b6a-5e24-9153-2106d210afed","M2",1]
["Midterdel, betonelement 120mm, EPS-isolering","cbb01464-af35-5576-9eae-ac637583709e","M2",2]
["Midterdel, betonelement 120mm, mineraluld","852bccbf-7481-5b14-b831-21b7120b7bda","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150mm, EPS-isolering","050f8b03-df35-55a4-9e48-e0c5efdba7b6","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150mm, mineraluld","6a653b7a-7c17-5bfe-a5f6-979686ab5a7d","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180mm, EPS-isolering","5d8a44c4-0e44-5915-a431-d919f62bcdd1","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180mm, mineraluld","f32e5136-105d-566b-a761-8dba8a44f6b9","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200mm, EPS-isolering","ed4e7363-fb63-5e7c-8717-341b20a0919f","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200mm, mineraluld","a11aecbe-b8bb-57d8-a6c7-d09df34531f2","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100mm, EPS-isolering","c199c963-87de-5341-8116-c37727c13402","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100mm, mineraluld","cf78bbed-e445-5198-bb63-a559c0c62457","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120mm, EPS-isolering","898b4032-a405-52c0-afb0-1028f7d8ea99","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120mm, mineraluld","8069706f-8560-52f3-871e-073e327a6316","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150mm, EPS-isolering","9fef4497-276b-5de0-8c1a-9cbce37f912f","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150mm, mineraluld","2ef8bef3-33b0-56b4-a7d9-d196cb596c94","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 100mm, mineraluld","f920690d-64c6-5dbb-9caa-a607490a09cf","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 150mm, mineraluld","8e576152-f04d-5ee1-a926-90933dfc9ba6","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 200mm, mineraluld","2f8d0712-0fd3-530f-bf34-0c74ef7057a5","M2",2]
["Midterdel, træelement, mineraluld","70bd3ca5-7094-5197-a8c1-d0fe91efe27b","M2",2]
["Midterdel, træelement, papiruld","03fada9b-be99-5b8d-ae88-58328323a7ad","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195 mm, uisoleret","08c91ad6-4e19-4a74-88d0-30cde8f72b22","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195, 200 mm mineraluld","e6aa0ec2-d8f6-4bdc-8e7e-14d34a6cfe18","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195, 300 mm mineraluld","c877beac-bc89-436e-a10e-93d92510f70d","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/245 mm, 245 mm papiruld","f1d96c4a-428c-4bbb-ab45-08ab23f62fa2","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/95 mm, OSB plade","1f49e0da-ef58-459a-90a1-55ef85ce12ad","M2",2]
["Midterlag, beton, letklinkerbetonblok, isoleret","6a35adaa-b164-519a-bbf3-923cd5061055","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 100 mm, mineraluld 190 mm","50e3d93e-bfe6-49e7-b5d9-bc4274305a5b","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 100 mm, mineraluld 190 mm, porebetonblok 100 mm","45e4dadb-969a-47e2-a14d-48818ac5ed5c","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 100mm, mineraluld","295e2b38-3bd4-5e0d-8009-ea0be40e7600","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 125mm, mineraluld 190 mm","7cb42524-8859-4161-9a60-5c840cd86c36","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 150 mm, mineraluld 190 mm","b4b43a0e-dfbc-40d6-9591-2a32497e3524","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 200 mm, mineraluld 190 mm","80b7dde0-0da5-4c81-a9fb-79066b92e172","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok, isoleret","8107e397-dd6b-53e2-9767-86fc5dca5b27","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, EPS til puds/ventileret beklædning","55b04eea-d3a7-5235-ba31-7253b88e52fc","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, forsatselement i træ","cc053a13-16d4-5e7b-a9b1-2159769ccefb","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, mineraluld til puds/ventileret beklædning","f3000113-58ee-5eb2-8ada-2f42539cb26d","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, PU til puds/ventileret beklædning","b97a0963-0746-5a3a-85b3-81a0dcfae835","M2",2]
["Midterlag, halmbaserede vægmoduler","07c166d2-523d-56ae-9d80-b12022f11970","M2",2]
["Midterlag, stål-sandwich-panel 300 mm","a3651a13-4047-5e99-a555-5d0091ccc8ef","M2",2]
["Midterlag, teglblok, isoleret","28f5faab-e43b-57f9-b971-7c333df13630","M2",2]
["Midterlag, teglsten, mineraluld","8e9eadb0-b659-5350-9f0b-926f3d91c55f","M2",2]
["Vægside, brandgipsplade 2 lag, akrylmaling","d399682f-bf17-51f1-add8-59cfb409c5db","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade 3 lag, akrylmaling","5cebfe28-ee51-528b-8ba6-f930a2e58a86","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade, akrylmaling","2c2c4d6e-0c5e-521f-87e7-992deba622a0","M2",1.3]
["Vægside, Bræddebeklædning","7bb53255-0209-53ea-85b4-e786eecc6498","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade 2 lag, akrylmaling","02fb33ce-fb37-5fe1-a8c6-ec3b283c64ee","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade, akrylmaling","4bba567b-efd9-57e2-98ec-a6a328146465","M2",1.3]
["Vægside, glasvæg (EI30)","0ce739d8-e510-553f-898f-ac272c206dcd","M2",1.3]
["Vægside, krydsfiner / gipsplade","23cad6fb-3d15-5189-9056-05e77e876caf","M2",1.3]
["Vægside, ler-/hampplade","4dc65426-89b5-5ed9-b1ed-f79b706bd10c","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, fuldspartling","9f4c228c-3507-5f6e-a993-2dc84ffb5319","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, glasfilt, fuldspartling","e9844e62-fa23-493e-b215-3669177c2d86","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, alkydmaling, fuldspartling","7cee6303-7fad-5f31-8e42-dacd1f971a95","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, silikatmaling, fuldspartling","0c8c64e3-aee1-5b94-b21e-d988fe6b6794","M2",1.3]
["Vægside, puds af kalk, silikatmaling","22bdcaf3-d444-5ec5-bd41-99dceff28dce","M2",1.3]
["Vægside, puds af ler","10647a4d-8165-5851-893c-f961f9f43993","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, let væg","d3ce2862-32f2-5ce9-8465-ab3dd16c60b3","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, tung væg","0d7a0095-4c8b-5e29-8d9a-f38b8900d445","M2",1.3]
["Yderside, aluminiumspaneler, underkonstruktion i aluminium","0f387ab3-833a-5234-a7d0-cf8c34f983db","M2",3]
["Yderside, betonelement, forplade til sandwichelement","a57dcc4b-c83e-56fe-b08b-594f083ed0c3","M2",3]
["Yderside, bræddebeklædning, lærketræ","c7488dce-311a-4195-9a4f-524155dcae12","M2",2]
["Yderside, bræddebeklædning, nåletræ","af9b15bb-25d0-590c-aac4-ffbfc36ba883","M2",3]
["Yderside, fibercementplade, underkonstruktion i træ","616a37f0-24fe-52f9-ad0d-a3da31fa3540","M2",1]
["Yderside, kalksandsten, formur","358a16b8-cf4e-5eaf-a124-8b4678c2adcb","M2",3]
["Yderside, kældervæg, fugtsikring","8a652e6e-cc4a-5191-b2e5-2b800f77324f","M2",3]
["Yderside, natursten, ventileret facade","679526ce-8dfd-590a-8d0b-524df2a2e823","M2",3]
["Yderside, plast-/trækomposit, underkonstruktion i træ","3af8883d-d368-50ef-bc89-c20e4eb5e4e5","M2",3]
["Yderside, puds, kalk","681810bd-87ad-5e04-812d-f5a509862f21","M2",1]
["Yderside, puds, kalk-/cementbaseret","1417e819-27d2-5449-9f51-8b7817b5edca","M2",3]
["Yderside, puds, mineralsk tyndpuds","5f03e4cf-8940-5cc8-b0bf-508dfba48149","M2",3]
["Yderside, skifer, underkonstruktion i aluminium","cbe061f3-4424-5036-b0d2-eff2b2cd998d","M2",3]
["Yderside, skifer, underkonstruktion i træ","bf574af8-fa7c-5bf6-8c60-9de9ac42758d","M2",3]
["Yderside, skærmtegl, underkonstruktion i aluminium","693e9548-334b-5309-9b9b-99bed2e3bfc0","M2",3]
["Yderside, skærmtegl, underkonstruktion i træ","b6906bf5-c3fd-51eb-a842-8ddcf6d08ffe","M2",3]
["Yderside, Teglsten, formur","f2ce8b16-7c8e-56e0-8a85-136a20d3bb26","M2",1]
["Yderside, zink, stående vinkelfals","8d0c4836-c4ff-5f5f-9a69-d04cb7d2fbc7","M2",3]
["Yderside, zinkplader, underkonstruktion i aluminium","32151040-6603-58e7-ba14-0865e972d564","M2",3]
["-","-","-","-"]
["Inderside, indvendig efterisolering, forsatsvæg, mineraluld","d415e186-8b8d-5554-9f5a-9b414006913e","M2",1]
["Inderside, indvending efterisolering, porebetonblokke","11c0532b-8b6a-5e24-9153-2106d210afed","M2",1]
["Lyskasse, præfabrikeret i beton","00746e00-3a44-40e3-aefb-b0d2c00020d9","Pcs",1]
["Lyskasse, præfabrikeret i komposit","4d218382-9e7f-4bf8-96b9-92f8c7197a82","Pcs",1]
["Midterdel, betonelement 120mm, EPS-isolering","cbb01464-af35-5576-9eae-ac637583709e","M2",2]
["Midterdel, betonelement 120mm, mineraluld","852bccbf-7481-5b14-b831-21b7120b7bda","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150mm, EPS-isolering","050f8b03-df35-55a4-9e48-e0c5efdba7b6","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150mm, mineraluld","6a653b7a-7c17-5bfe-a5f6-979686ab5a7d","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180mm, EPS-isolering","5d8a44c4-0e44-5915-a431-d919f62bcdd1","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180mm, mineraluld","f32e5136-105d-566b-a761-8dba8a44f6b9","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200mm, EPS-isolering","ed4e7363-fb63-5e7c-8717-341b20a0919f","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200mm, mineraluld","a11aecbe-b8bb-57d8-a6c7-d09df34531f2","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100mm, EPS-isolering","c199c963-87de-5341-8116-c37727c13402","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100mm, mineraluld","cf78bbed-e445-5198-bb63-a559c0c62457","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120mm, EPS-isolering","898b4032-a405-52c0-afb0-1028f7d8ea99","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120mm, mineraluld","8069706f-8560-52f3-871e-073e327a6316","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150mm, EPS-isolering","9fef4497-276b-5de0-8c1a-9cbce37f912f","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150mm, mineraluld","2ef8bef3-33b0-56b4-a7d9-d196cb596c94","M2",2]
["Yderside, kældervæg, fugtsikring","8a652e6e-cc4a-5191-b2e5-2b800f77324f","M2",3]
["Yderside, puds, kalk-/cementbaseret","1417e819-27d2-5449-9f51-8b7817b5edca","M2",1]

{"sheet":"Indervægge","index":3,"n_rows":140,"n_cols":4,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Ikke_bærende_indervægge","a9ab6709-61e1-46c1-a2e8-df00bdd0bb91"]
["Bærende_indervægge","59ab59a5-2482-45ae-85f1-d0e39e640712"]
["Ikke_bærende_indervægge_i_kælderen","d401d419-f4f6-45b9-bb18-31658a9a223b"]
["Bærende_indervægge_i_kælderen","2f6f494e-5e60-450d-aa7e-4f5845af39dc"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Indvendig glasvæg","fa115502-6347-4977-ab62-c9a55de694a5","M2",1]
["Indvendig glasvæg (EI30)","e36b056e-c967-5cdd-8926-cb4a40ef1103","M2",2]
["Midterdel, lersten ubrændt, ikke-bærende","efc62d29-2fa4-566c-8edd-0923ac054c26","M2",2]
["Midterdel, stål-sandxich-panel, 200 mm","d0e20f83-0ebb-5638-9c54-fd1724c698c5","M2",2]
["Midterdel, stålskelet, mineraluld","3f15cb8b-561a-5213-83c0-77fa65b30291","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, ikke-bærende","3f86d918-e71a-542b-955b-4b935acd2c27","M2",2]
["Midterdel, træelement 2-delt, lejlighedsskel","779c09c8-bea2-5cdb-8331-41add95cec0e","M2",2]
["Midterdel, træelement, lejlighedsskel","c2090187-0d15-504c-9bdf-9df67391e3af","M2",2]
["Midterdel, træskelet 45/95 pr 600 mm, ikke-bærende, mineraluld","c7e061b9-513e-4797-91e4-9b44680f0ff5","M2",2]
["Midterdel, træskelet, ikke-bærende, mineraluld","f9bea86d-eac7-5aff-96b4-3f5bef9b4b48","M2",2]
["Midterdel, træskelet, ikke-bærende, træfiber","61296cf0-92b1-5639-bf50-9eefea84b4cc","M2",2]
["Vægside, brandgipsplade 2 lag, akrylmaling","d399682f-bf17-51f1-add8-59cfb409c5db","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade 3 lag, akrylmaling","5cebfe28-ee51-528b-8ba6-f930a2e58a86","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade, akrylmaling","2c2c4d6e-0c5e-521f-87e7-992deba622a0","M2",1.3]
["Vægside, Bræddebeklædning","7bb53255-0209-53ea-85b4-e786eecc6498","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade 2 lag, akrylmaling","02fb33ce-fb37-5fe1-a8c6-ec3b283c64ee","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade, akrylmaling","4bba567b-efd9-57e2-98ec-a6a328146465","M2",1.3]
["Vægside, glasvæg (EI30)","0ce739d8-e510-553f-898f-ac272c206dcd","M2",1.3]
["Vægside, krydsfiner / gipsplade","23cad6fb-3d15-5189-9056-05e77e876caf","M2",1.3]
["Vægside, ler-/hampplade","4dc65426-89b5-5ed9-b1ed-f79b706bd10c","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, fuldspartling","9f4c228c-3507-5f6e-a993-2dc84ffb5319","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, glasfilt, fuldspartling","e9844e62-fa23-493e-b215-3669177c2d86","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, alkydmaling, fuldspartling","7cee6303-7fad-5f31-8e42-dacd1f971a95","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, silikatmaling, fuldspartling","0c8c64e3-aee1-5b94-b21e-d988fe6b6794","M2",1.3]
["Vægside, puds af kalk, silikatmaling","22bdcaf3-d444-5ec5-bd41-99dceff28dce","M2",1.3]
["Vægside, puds af ler","10647a4d-8165-5851-893c-f961f9f43993","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, let væg","d3ce2862-32f2-5ce9-8465-ab3dd16c60b3","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, tung væg","0d7a0095-4c8b-5e29-8d9a-f38b8900d445","M2",1.3]
["-","-","-","-"]
["Vægside, brandgipsplade 2 lag, akrylmaling","d399682f-bf17-51f1-add8-59cfb409c5db","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade 3 lag, akrylmaling","5cebfe28-ee51-528b-8ba6-f930a2e58a86","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade, akrylmaling","2c2c4d6e-0c5e-521f-87e7-992deba622a0","M2",1.3]
["Vægside, Bræddebeklædning","7bb53255-0209-53ea-85b4-e786eecc6498","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade 2 lag, akrylmaling","02fb33ce-fb37-5fe1-a8c6-ec3b283c64ee","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade, akrylmaling","4bba567b-efd9-57e2-98ec-a6a328146465","M2",1.3]
["Vægside, glasvæg (EI30)","0ce739d8-e510-553f-898f-ac272c206dcd","M2",1.3]
["Vægside, krydsfiner / gipsplade","23cad6fb-3d15-5189-9056-05e77e876caf","M2",1.3]
["Vægside, ler-/hampplade","4dc65426-89b5-5ed9-b1ed-f79b706bd10c","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, fuldspartling","9f4c228c-3507-5f6e-a993-2dc84ffb5319","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, glasfilt, fuldspartling","e9844e62-fa23-493e-b215-3669177c2d86","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, alkydmaling, fuldspartling","7cee6303-7fad-5f31-8e42-dacd1f971a95","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, silikatmaling, fuldspartling","0c8c64e3-aee1-5b94-b21e-d988fe6b6794","M2",1.3]
["Vægside, puds af kalk, silikatmaling","22bdcaf3-d444-5ec5-bd41-99dceff28dce","M2",1.3]
["Vægside, puds af ler","10647a4d-8165-5851-893c-f961f9f43993","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, let væg","d3ce2862-32f2-5ce9-8465-ab3dd16c60b3","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, tung væg","0d7a0095-4c8b-5e29-8d9a-f38b8900d445","M2",1.3]
["Midterdel, betonelement 120 mm","79f71148-58a4-528b-a48c-a72b3b4e7dbb","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150 mm","19ed35d4-12f8-5f12-930c-77d01b161355","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180 mm","ed2b0161-0e56-573f-b223-e4c3245eeb00","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200 mm","13284332-c50b-59f6-ad2a-6be0f553f845","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100 mm","af8cac50-0b15-519e-b536-c0886e769a04","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120 mm","b5d0ecc9-de16-59c5-b990-41393968e60d","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150 mm","4dad650a-8242-5c8d-b917-79706848a104","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 100 mm","f0e989fa-f0dd-500f-ad01-5a37ef3a361d","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 125 mm","386e1426-a154-410d-a37d-eaa4d235dc1a","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 150 mm","34a8e776-e024-4487-8f9e-38513786b145","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 200 mm","86f67290-af94-542f-8b7b-3a12dfe859fd","M2",2]
["Midterdel, teglblokke, bærende","f76cdb0a-a327-5158-a8da-bc752ab9ae5e","M2",2]
["Midterdel, teglsten, bærende","aaa6ff58-59bd-51d7-98cb-ee59b16be290","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 100 mm","a2f27299-e9f9-5678-92cf-8433f900e08e","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 150 mm","93ac4477-f99e-5ac2-8ed8-0ac9dc506481","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 200 mm","c43f14fd-cee5-5da1-8b10-3274003c26db","M2",2]
["Midterdel, træskelet, bærende, mineraluld","bad0f27f-f6b6-5d16-9c1e-4a22f524b195","M2",2]
["Midterdel, træskelet, bærende, træfiber","5d7e8ac4-0ad6-5cd7-ab5a-b3a50f25f39e","M2",2]
["-","-","-","-"]
["Vægside, brandgipsplade 2 lag, akrylmaling","d399682f-bf17-51f1-add8-59cfb409c5db","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade 3 lag, akrylmaling","5cebfe28-ee51-528b-8ba6-f930a2e58a86","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade, akrylmaling","2c2c4d6e-0c5e-521f-87e7-992deba622a0","M2",1.3]
["Vægside, Bræddebeklædning","7bb53255-0209-53ea-85b4-e786eecc6498","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade 2 lag, akrylmaling","02fb33ce-fb37-5fe1-a8c6-ec3b283c64ee","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade, akrylmaling","4bba567b-efd9-57e2-98ec-a6a328146465","M2",1.3]
["Vægside, glasvæg (EI30)","0ce739d8-e510-553f-898f-ac272c206dcd","M2",1.3]
["Vægside, krydsfiner / gipsplade","23cad6fb-3d15-5189-9056-05e77e876caf","M2",1.3]
["Vægside, ler-/hampplade","4dc65426-89b5-5ed9-b1ed-f79b706bd10c","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, fuldspartling","9f4c228c-3507-5f6e-a993-2dc84ffb5319","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, glasfilt, fuldspartling","e9844e62-fa23-493e-b215-3669177c2d86","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, alkydmaling, fuldspartling","7cee6303-7fad-5f31-8e42-dacd1f971a95","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, silikatmaling, fuldspartling","0c8c64e3-aee1-5b94-b21e-d988fe6b6794","M2",1.3]
["Vægside, puds af kalk, silikatmaling","22bdcaf3-d444-5ec5-bd41-99dceff28dce","M2",1.3]
["Vægside, puds af ler","10647a4d-8165-5851-893c-f961f9f43993","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, let væg","d3ce2862-32f2-5ce9-8465-ab3dd16c60b3","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, tung væg","0d7a0095-4c8b-5e29-8d9a-f38b8900d445","M2",1.3]
["Indvendig glasvæg (EI30)","e36b056e-c967-5cdd-8926-cb4a40ef1103","M2",2]
["Midterdel, lersten ubrændt, ikke-bærende","efc62d29-2fa4-566c-8edd-0923ac054c26","M2",2]
["Midterdel, stål-sandxich-panel, 200 mm","d0e20f83-0ebb-5638-9c54-fd1724c698c5","M2",2]
["Midterdel, stålskelet, mineraluld","3f15cb8b-561a-5213-83c0-77fa65b30291","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, ikke-bærende","3f86d918-e71a-542b-955b-4b935acd2c27","M2",2]
["Midterdel, træelement 2-delt, lejlighedsskel","779c09c8-bea2-5cdb-8331-41add95cec0e","M2",2]
["Midterdel, træelement, lejlighedsskel","c2090187-0d15-504c-9bdf-9df67391e3af","M2",2]
["Midterdel, træskelet 45/95 pr 600 mm, ikke-bærende, mineraluld","c7e061b9-513e-4797-91e4-9b44680f0ff5","M2",2]
["Midterdel, træskelet, ikke-bærende, mineraluld","f9bea86d-eac7-5aff-96b4-3f5bef9b4b48","M2",2]
["Indvendig glasvæg","fa115502-6347-4977-ab62-c9a55de694a5","M2",2]
["Midterdel, træskelet, ikke-bærende, træfiber","61296cf0-92b1-5639-bf50-9eefea84b4cc","M2",2]
["-","-","-","-"]
["Vægside, brandgipsplade 2 lag, akrylmaling","d399682f-bf17-51f1-add8-59cfb409c5db","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade 3 lag, akrylmaling","5cebfe28-ee51-528b-8ba6-f930a2e58a86","M2",1.3]
["Vægside, brandgipsplade, akrylmaling","2c2c4d6e-0c5e-521f-87e7-992deba622a0","M2",1.3]
["Vægside, Bræddebeklædning","7bb53255-0209-53ea-85b4-e786eecc6498","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade 2 lag, akrylmaling","02fb33ce-fb37-5fe1-a8c6-ec3b283c64ee","M2",1.3]
["Vægside, gipskartonplade, akrylmaling","4bba567b-efd9-57e2-98ec-a6a328146465","M2",1.3]
["Vægside, glasvæg (EI30)","0ce739d8-e510-553f-898f-ac272c206dcd","M2",1.3]
["Vægside, krydsfiner / gipsplade","23cad6fb-3d15-5189-9056-05e77e876caf","M2",1.3]
["Vægside, ler-/hampplade","4dc65426-89b5-5ed9-b1ed-f79b706bd10c","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, fuldspartling","9f4c228c-3507-5f6e-a993-2dc84ffb5319","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, glasfilt, fuldspartling","e9844e62-fa23-493e-b215-3669177c2d86","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, alkydmaling, fuldspartling","7cee6303-7fad-5f31-8e42-dacd1f971a95","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, silikatmaling, fuldspartling","0c8c64e3-aee1-5b94-b21e-d988fe6b6794","M2",1.3]
["Vægside, puds af kalk, silikatmaling","22bdcaf3-d444-5ec5-bd41-99dceff28dce","M2",1.3]
["Vægside, puds af ler","10647a4d-8165-5851-893c-f961f9f43993","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, let væg","d3ce2862-32f2-5ce9-8465-ab3dd16c60b3","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, tung væg","0d7a0095-4c8b-5e29-8d9a-f38b8900d445","M2",1.3]
["Midterdel, betonelement 120 mm","79f71148-58a4-528b-a48c-a72b3b4e7dbb","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150 mm","19ed35d4-12f8-5f12-930c-77d01b161355","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180 mm","ed2b0161-0e56-573f-b223-e4c3245eeb00","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200 mm","13284332-c50b-59f6-ad2a-6be0f553f845","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100 mm","af8cac50-0b15-519e-b536-c0886e769a04","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120 mm","b5d0ecc9-de16-59c5-b990-41393968e60d","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150 mm","4dad650a-8242-5c8d-b917-79706848a104","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 100 mm","f0e989fa-f0dd-500f-ad01-5a37ef3a361d","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 125 mm","386e1426-a154-410d-a37d-eaa4d235dc1a","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 150 mm","34a8e776-e024-4487-8f9e-38513786b145","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 200 mm","86f67290-af94-542f-8b7b-3a12dfe859fd","M2",2]
["Midterdel, teglblokke, bærende","f76cdb0a-a327-5158-a8da-bc752ab9ae5e","M2",2]
["Midterdel, teglsten, bærende","aaa6ff58-59bd-51d7-98cb-ee59b16be290","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 100 mm","a2f27299-e9f9-5678-92cf-8433f900e08e","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 150 mm","93ac4477-f99e-5ac2-8ed8-0ac9dc506481","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 200 mm","c43f14fd-cee5-5da1-8b10-3274003c26db","M2",2]
["Midterdel, træskelet, bærende, mineraluld","bad0f27f-f6b6-5d16-9c1e-4a22f524b195","M2",2]
["Midterdel, træskelet, bærende, træfiber","5d7e8ac4-0ad6-5cd7-ab5a-b3a50f25f39e","M2",2]

{"sheet":"Afløb","index":4,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Faldstammer","4f07b17d-254b-4914-bac6-871c424016b8"]
["Nedløb_fra_tag","5fedd254-0ea3-46fc-99db-89d791b7ead1"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Nedløbsrør, inde","814f444a-128d-5621-a5f4-72554f0fa10f","M",1]
["Afløb, Enfamiliehus (Standardværdi)","388821b4-4bcc-4014-b0d1-6c22fa204f6f","M2",1]
["Afløb, Rækkehus (Standardværdi)","b46ed768-5825-4e93-9640-cffb36c24b2f","M2",1]
["Afløb, Etagebolig (Standardværdi)","b1601c7b-098a-4843-8dfb-0db4b84d039a","M2",1]
["Afløb, Kontor, Skoler og Daginstitutioner (Standardværdi)","b36df4b8-ce14-4721-887d-0c91bf907664","M2",1]
["Afløb, Øvrige bygninger (Standardværdi)","1d623adc-d131-4138-8320-5f0e728cc899","M2",1]
["-","-","-","-"]
["Nedløbsrør","4bb436e4-17f6-5cf2-b07b-a5c1d66a0608","M",1]

{"sheet":"Altaner og altangange","index":5,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Altanbund","a48092d1-8b5c-4fa9-9ada-69cec3fd1dca"]
["Rækværk","bdbec7c1-4744-43f8-9d06-84cf75288110"]
["Fastgørelse","98b7d6c8-6ece-4597-af57-faec8d963ca8"]
[]
["constructions"]
["Name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Altangang, beton","f331ba5f-1002-452e-8020-d5bffbde85cb","Pcs",1]
["Altangang, stål","2f628d53-c4c7-4136-8b25-60f0a6e970f2","Pcs",1]
["Bund, aluminiumsbund med gulv i træ","413bf3b5-717c-598a-bc69-d44ce921d8ce","M2",1]
["Bund, betonbund, armeret","fd36cdbd-0938-55b7-be29-4c078906e8a2","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i aluminiumsplade","60f47516-3f6d-5f50-94fb-f10acb5bac10","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i fiberbeton","26d9acd2-3dc7-595b-a828-74ac7a024c01","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i træ","77f013a7-c8ee-55a8-8443-e2871695ca88","M2",1]
["-","-","-","-"]
["Rækværk, aluminium","8ce0f6de-1531-5ab2-b457-b7cbdf6f97a1","M",3]
["Rækværk, glas og rustfrit stål","29d0b8ff-23df-51e1-a351-0f7297f751a3","M",3]
["Rækværk, stål","52f22a0f-dc27-5909-9d4e-f70b76849c3e","M",3]
["-","-","-","-"]
["Fastgørelse, galger","d42ef2b5-16f9-5209-9391-0ebcf7837972","Pcs",2]
["Fastgørelse, indspænding i etagedæk","2e1baf07-32a4-5e14-86ba-9534917e7626","Pcs",2]
["Fastgørelse, indspænding i murværk","d2dcead8-bf9f-5fc7-87b6-f33cc5b138c4","Pcs",2]
["Fastgørelse, konsoller","b1a3cae5-386f-545b-ab4a-59fe37cf77e6","Pcs",2]
["Fastgørelse, kort facadeprofil","72ce8092-6eca-50de-9890-69557522504b","Pcs",2]
["Fastgørelse, lang facadeprofil (lisen)","9ee13207-b5f7-58ba-a40f-3a1505c135e5","Pcs",2]
["Fastgørelse, lang trækstang (bardun)","cfebd5a3-b5c7-5067-82bf-be99ced64274","Pcs",2]
["Fastgørelse, søjler i forkant","9c000dea-8a04-5e17-90e0-cd99bc48364f","Pcs",2]
["-"]

{"sheet":"Andet","index":6,"n_rows":495,"n_cols":4,"rows_kept":495,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Andet","069983d0-d08b-405b-b816-d28ca9648956"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Afløb, Enfamiliehus (Standardværdi)","388821b4-4bcc-4014-b0d1-6c22fa204f6f","M2",1]
["Afløb, Etagebolig (Standardværdi)","b1601c7b-098a-4843-8dfb-0db4b84d039a","M2",1]
["Afløb, Kontor, Skoler og Daginstitutioner (Standardværdi)","b36df4b8-ce14-4721-887d-0c91bf907664","M2",1]
["Afløb, Rækkehus (Standardværdi)","b46ed768-5825-4e93-9640-cffb36c24b2f","M2",1]
["Afløb, Øvrige bygninger (Standardværdi)","1d623adc-d131-4138-8320-5f0e728cc899","M2",1]
["Altangang, beton","f331ba5f-1002-452e-8020-d5bffbde85cb","M2",1]
["Altangang, stål","2f628d53-c4c7-4136-8b25-60f0a6e970f2","M2",1]
["Beklædning, brandgips 15 mm","28185835-607b-5336-bb15-b10f3eb840e5","M2",1]
["Beklædning, brandgips 20 mm","30e482eb-3d82-5157-9835-05d8be72daec","M2",1]
["Beklædning, brandgips 25 mm","52abdc1a-0502-50d0-93cf-f37125f18be6","M2",1]
["Beklædning, brandgips 30 mm","04427dd1-4748-5000-9ad5-a7a9f4e65d58","M2",1]
["Belægning, asfalt","baff9128-94dd-42e1-acd6-b4ad80431094","M2",1]
["Belægning, asfalt mod terræn","1e3f710b-389c-46f9-82ab-791a199e0311","M2",1]
["Belægning, betonfliser, 5 cm","4f2c4e1b-b22b-4a9e-acaf-5a207955dd9b","M2",1]
["Belægning, betonfliser, 8 cm","5e9bcb6c-3765-4d6c-a46f-4f38b5380bf7","M2",1]
["Betonbjælke, KB 580/180 (til 180 mm huldæk)","8c46b61a-51fb-568f-b1bd-07dbf5b4d359","M",1]
["Betonbjælke, KB 620/220 (til 220 mm huldæk)","6f1e747b-3f76-4c56-9a00-f4eec0a6a846","M",1]
["Betonbjælke, KB 820/220 (til 220 mm huldæk)","46b81d6f-3fb4-41fb-9699-7bb37ea578b5","M",1]
["Betonbjælke, KB 820/320 (til 320 mm huldæk)","8f865d3f-9469-5185-a5a2-e254010b499b","M",1]
["Betonbjælke, KBE 580/180 (til 180 mm huldæk)","8f0fb09c-2a2b-5e37-8c85-a5ca31fa7284","M",1]
["Betonbjælke, KBE 620/220 (til 220 mm huldæk)","8a999f3e-1a76-418f-9b36-1675862c1bc8","M",1]
["Betonbjælke, KBE 820/220 (til 220 mm huldæk)","ab2f7793-4f55-4552-8ce7-dee2df63facf","M",1]
["Betonbjælke, KBE 820/320 (til 320 mm huldæk)","1d367c91-b301-564e-9411-c98ef8353b30","M",1]
["Betonbjælke, RB 180/480 mm","b28b75e6-d7b2-4f33-a555-7888be1e5147","M",1]
["Betonbjælke, RB 240/540 mm","3cae26e6-d0c3-42e1-9dd8-43adc28c04f0","M",1]
["Betonbjælke, RB 300/600 mm","3d298293-2968-44a1-b4aa-4f5ac2b7cbe0","M",1]
["Betonbjælke, RB 360/660 mm","51282f58-4871-4a02-b945-2c41be393fda","M",1]
["Betonbjælke, RB 420/720 mm","7cd85c93-b8f6-4482-af18-8b6b015387d3","M",1]
["Betonbjælke, RB 500/840 mm","642fb3fb-9bb0-4b17-b569-8119971457cc","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 100/150","5295bb55-43be-4afa-987b-8a30a4c08e75","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 100/200","2856465b-af79-49bb-894e-ac9a31664849","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 150/150","94b69a9b-0f53-4fa3-a91e-8bf9375c1915","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 200/200","61bae858-70dd-4f35-b4fc-56b9d9d8503a","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/145","724eb60b-59d7-5131-a107-26bfa65b6461","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/195","9ce15404-56eb-5471-a4ea-9e9f19f64b4f","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/220","dc57e04f-c393-5a1a-9b7b-41d6928d2c3b","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/245","f87fab12-c783-43fb-8344-7907d51b77e6","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/295","1ff3f53a-ef78-474c-b96c-8da9c381c067","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/340","4647a407-e6af-49f1-a491-3e2c57e224d8","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/95","9e4f1215-e96c-5954-904f-dbf654573867","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/150","9458f55a-17de-4384-9a84-c1ec3601a7c0","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/200","21398c9f-45b7-4ce9-8d64-2203f8731b03","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/225","d5947f9e-8195-4f74-aff7-e8dd69e441e2","M",1]
["Bjælker, stål IPE 100","cf2d8b27-f663-5238-a3a5-bb8cc32e6c76","M",1]
["Bjælker, stål IPE 140","c7b30da5-1b51-55e8-996e-3f07cf693a40","M",1]
["Bjælker, stål IPE 180","1d164c9b-bb44-5882-ab82-5726a85b9a2c","M",1]
["Bjælker, stål IPE 220","657f4d32-b694-5a6d-a0e6-7a45698e1bc4","M",1]
["Bjælker, stål IPE 270","56e6aa96-72fd-58bd-a859-b49f65ed43bc","M",1]
["Bjælker, stål IPE 300","0f2ddf4c-2314-551b-a662-2c2b9a0edbfb","M",1]
["Bjælker, stål IPE 330","3b57fcb3-6747-598b-900e-bfdb3492f201","M",1]
["Bjælker, stål IPE 360","6a99d55d-e60a-5487-a671-de9529b21294","M",1]
["Bjælker, stål IPE 400","8a694c26-ed48-5d07-991c-d4ade8df7a6c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 100","4355ad71-0dd0-58a3-b155-ca1954be5c98","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 120","47cd4308-d24d-52e8-be24-617e2efc18c3","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 140","a7aa9301-3c7d-56af-8c3a-e624e4430444","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 160","de84d35f-8387-54d3-96be-4b755d90f971","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 180","4b7c5180-a746-55d0-970b-76a91e22274c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 200","4bfa31d6-2b93-56ac-883a-7aa34b46fd45","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 220","1ae2f65f-ec2e-5d36-920e-b9d3e16fa4e2","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 240","53473977-b33e-58c6-8b57-1949a170f179","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 260","e9c1d434-0a19-5b5c-8f20-69d007235099","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 280","c2cd05dc-2f21-5c84-ae8d-d1dc3e6c343f","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 300","0e9e0ec1-07d8-5947-a52d-4d74f1d3a2df","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 320","4fa27647-3e14-5180-b664-1c9bbebd34a4","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 340","03a1dee8-ad1e-50df-bdb5-3541e243a10a","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 360","4ce5cafa-a074-5920-98c9-23f22bc7f63b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 400","ec25c105-3ba9-53ca-ab26-2b42bb43ce5c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 100","b04ab771-f30e-534c-8b92-ace4a942674e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 1000","34155ff4-62b0-496e-9bcc-44be1d3c84e7","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 120","08d199a8-fe31-5f8e-a54c-45085a7dc790","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 140","7c1c9373-39bd-54cb-954b-90ad2d1eeadd","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 160","f2a184f5-288d-55f8-b8fe-0b9ce13282fa","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 180","c120c4fc-ad63-5474-a799-7f2e072d51ea","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 200","76223e83-4748-5a32-9326-a253895a11b7","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 220","9c8b0532-65b3-5365-9ae4-c0dcb7439b8d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 240","5593dcf2-018b-5f80-a092-f4111c4e522e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 260","3e71814f-bfe1-5307-be73-6198a84b3719","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 280","4a53281e-f768-5c96-93d0-35a4ce8e7f5e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 300","1a90b275-2270-59a9-877e-b67471f5c3cb","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 320","d6d00f61-a273-5d1e-a1e8-bf6b60221b0c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 340","6cc5bc15-45d9-55ae-9bb6-cc89a6af80e3","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 360","90b4b6f9-19f4-5ed4-9e66-740adf67fa6b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 400","082886ac-219c-590e-b96c-b5429bfcba47","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 450","44ff125f-1f0e-4f23-9f7c-e3beb97a3e7a","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 500","97fda0aa-e89f-4b4b-ba96-f76ab9885861","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 550","15ed3048-771d-4af7-ac04-631e2ccb235d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 600","3d5dc2c1-577e-4bd1-a62f-777deb4411f8","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 650","9ba0a2a0-06d6-4f7b-8534-301e402d6e9d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 700","bea121e2-a48d-4168-8045-ed20d075a84b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 800","99e88cfc-4492-4aec-9a24-26336949e52c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 900","cc6b740b-efd1-461b-adb9-65b61af8728a","M",1]
["Bund, aluminiumsbund med gulv i træ","413bf3b5-717c-598a-bc69-d44ce921d8ce","M2",1]
["Bund, betonbund, armeret","fd36cdbd-0938-55b7-be29-4c078906e8a2","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i aluminiumsplade","60f47516-3f6d-5f50-94fb-f10acb5bac10","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i fiberbeton","26d9acd2-3dc7-595b-a828-74ac7a024c01","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i træ","77f013a7-c8ee-55a8-8443-e2871695ca88","M2",1]
["Dæk, beton bundplade","4173b675-aa1a-5d95-b71a-2f1247a98266","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,18/7,0 m","4b150038-75ad-5308-9b8a-71d36c8b0f21","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,22/12,0 m","1a865038-f98e-426c-b714-56147ff63ff8","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,22/7,0 m","0680fd0f-06dd-4e8a-8754-06e2183edfbd","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,27/12,0 m","5cb0aa64-8c45-4866-8de9-5a66e26a13bf","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,27/7,0 m","73d92f99-e606-4651-86c6-4e37e2bfdfb6","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,32/12,0 m","a4df4ba5-fc25-57c0-ba0a-07998034cc06","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,16/5,0 m","1c1ac803-0323-5875-b81e-63286831937d","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,18","3092f0ba-db49-4b16-8d52-471c24287544","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,2/7,0 m","6b015df5-9096-593a-8c00-071c95aa24bc","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,24/7,0 m","766cd342-ff2f-51a0-9918-44043c575dd1","M2",2]
["Dæk, gulvbjælke 50/195 mm pr. 60 cm, 2x95 mm isolering","9f2b7749-35a2-4c3b-aebc-aa4cea7a6a3c","M2",2]
["Dæk, let","43562efd-316e-5147-9d55-42c963e834c4","M2",2]
["Dæk, massivtræs- /betonelement 0,28/7,0 m, etagedæk","ae42f234-f459-5e23-9140-6c29bf565ecd","M2",2]
["Dæk, pladsstøbt 0,2/5,0 m","0422a883-5249-568d-a46a-09256060fb37","M2",2]
["Dæk, pladsstøbt 0,3/7,0 m","0786e64d-88fb-535e-b163-df2bf50745e5","M2",2]
["Dæk, stål etagedæk","c9e91d56-1a3d-586c-975d-1dbed8dfdf90","M2",2]
["Dæk, træ, CLT-element 0,2/5,0 m","bdfeb671-c6cb-52e7-8fc3-8e4dde179d1d","M2",2]
["Dæk, træelement 0,38/6,0 m","36368c54-c933-54ef-8a1f-c0852ba5a5fc","M2",1]
["Dør, branddør T30","576f3853-56d7-5f30-a6ae-bfe2c49e156d","M2",1]
["Dør, branddør T60","d650cf26-134c-563e-af7f-32c0aebd08f4","M2",1]
["Dør, branddør T90","f8989356-01cb-5f15-9f5c-c814a84a37a5","M2",1]
["Dør, hoveddør","afd116da-494f-5c40-91c9-5101f96f8964","M2",1]
["Dør, industri- og garageport, alu","c95efcbd-7071-5fa2-87fb-cc3d7e1f033c","M2",1]
["Dør, industri- og garageport, stål","f3b9e308-15db-47e7-98f8-868412e5df18","M2",1]
["Dør, indvendig","77c8e9c9-2b33-5a9e-b14a-be459d9f0643","Pcs",1]
["Dør, indvendig glasdør (EI30), alu","5497dd9b-a409-480e-9130-391511063ee8","Pcs",1]
["Dør, indvendig glasdør, alu","583df46f-1dc7-4731-8ad1-3f4e6f1b54cb","Pcs",1]
["Dør, indvendig glasdør, træ","92fee8be-a171-4957-a73c-990e120e2d60","Pcs",1]
["Dør, karuseldør","a9305371-da09-437d-98ac-54bffee2ff38","M2",1]
["Dør, rullegitter, alu","a6b0c1c2-b478-56e5-b8f6-9046087e2962","M2",1]
["Dør, rullegitter, stål","709b2299-1d43-4cdb-89a5-4b2148086c5d","M2",1]
["Dør, røgdør","7e5b18bd-95b6-58b1-9a02-10625da11391","M2",2]
["Efterisolering af loft i tilgængelig tagrum, papiruld","ff0c8a5f-eaa9-58d6-a230-dc44fac0b46e","M2",2]
["Efterisolering af skrå loft indefra, mineraluld","b554dd77-7b0f-52d6-b5d1-cfd28334980b","M2",2]
["Efterisolering af skrå loft indefra, papiruld","e2005272-aed0-5696-8623-84e60fd75bff","M2",2]
["Efterisolering af skrå tag udefra, mineraluld","909b00cb-9888-5316-baaa-1ba5a0f08906","M2",2]
["Efterisolering af skrå tag udefra, papiruld","62e5fe6d-591d-5d20-85a1-c158ea4ef54a","M2",2]
["Fastgørelse, galger","d42ef2b5-16f9-5209-9391-0ebcf7837972","Pcs",2]
["Fastgørelse, indspænding i etagetæk","2e1baf07-32a4-5e14-86ba-9534917e7626","Pcs",2]
["Fastgørelse, indspænding i murværk","d2dcead8-bf9f-5fc7-87b6-f33cc5b138c4","Pcs",2]
["Fastgørelse, konsoller","b1a3cae5-386f-545b-ab4a-59fe37cf77e6","Pcs",2]
["Fastgørelse, kort facadeprofil","72ce8092-6eca-50de-9890-69557522504b","Pcs",2]
["Fastgørelse, lang facadeprofil (lisen)","9ee13207-b5f7-58ba-a40f-3a1505c135e5","Pcs",2]
["Fastgørelse, lang trækstang (bardun)","cfebd5a3-b5c7-5067-82bf-be99ced64274","Pcs",2]
["Fastgørelse, søjler i forkant","9c000dea-8a04-5e17-90e0-cd99bc48364f","Pcs",1]
["Fjernvarmeveksler <20 kW, enfamiliehus og småbyggeri","2a3d7fa4-c094-552b-83dc-9b81bed75ff8","Pcs",1]
["Fjernvarmeveksler 120-400 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","55020381-7128-52ef-bf76-4c1b88a0b719","Pcs",1]
["Fjernvarmeveksler 20-120 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","28421eee-4111-517d-b661-377328522a6f","Pcs",1]
["Fladt tag, gitterdragerkonstruktion (H=600 mm) pr. 1000 mm, 500 mm papiruld ","873e6194-8a2f-4ba1-be5c-37aec4b74f10","M2",2]
["Fladt tag, gitterdragerkonstruktion (H=600 mm) pr. 1000 mm, uisoleret","f38693c0-f7ef-4323-a591-71e3eb41fd4f","M2",2]
["Fladt tag, Gitterspærkonstruktion (H=620 mm) pr. 815 mm, 525 mm papiruld","b8fafebf-9c11-4cf5-9007-c9b6839d43e9","M2",2]
["Fladtagsvindue, plast (komplet vindue)","f7a91b6c-e002-5401-9f3b-58964ac2d763","M2",1]
["Gaskeddel <20 kW, enfamiliehus og småbyggeri","dd43bcbc-fcc6-593d-91c2-241c931908dc","Pcs",1]
["Gaskeddel 120-400 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","9924a69f-2532-5cd8-933a-ed18da80efa2","Pcs",1]
["Gaskeddel 20-120 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","a8642155-bb71-5337-80d5-241b583638d3","Pcs",1]
["Glastag, aluminium (komplet vindue)","f747e1e1-d5b1-5f0f-b2aa-e21f015660c9","M2",2]
["Gulv, beton slidlag","30a7d849-f4e3-5f97-9a61-27936710323a","M2",1]
["Gulv, gulvklinker","0cbf55b0-22da-5ef9-8451-7ad5a8fe097a","M2",1]
["Gulv, gulvtæppe","23066b32-22ba-5a24-ba30-d993cd7939ac","M2",1]
["Gulv, gummi","4a0e22cf-79b5-50f0-8412-2f082869fdf9","M2",1]
["Gulv, hærdeplastgulv, epoxy","74f2be3d-81ff-5acd-913c-301b1f310b7a","M2",1]
["Gulv, laminat","c9f28087-7fe0-583c-b045-debcdc9bed40","M2",1]
["Gulv, linoleum","16d900d2-60d3-574f-848d-285421b22acd","M2",1]
["Gulv, naturstensfliser","c8b78bcd-9cf4-5913-9a48-f410c39b0365","M2",1]
["Gulv, parket på EPS-beton","aa0178e3-3bb1-5272-9b93-ea62bcc1f957","M2",1]
["Gulv, parket, limet","e147b20c-b07f-5884-ad72-2fe1703da780","M2",1]
["Gulv, parket, svømmende","c1f43e31-d3ea-567a-8c39-79239dc9395b","M2",1]
["Gulv, trægulv på strøer","81f8cc96-b7b8-5f26-bec2-c4987f68749c","M2",1]
["Gulv, vinyl","b290f94a-7454-53aa-9adc-f5b7e6f9b57d","M2",1]
["Gulv, vådrumsgulv, keramiske fliser","0886cb83-e4ab-55c8-80ed-9c1702f946cb","M2",1]
["Gulv, vådrumsgulv, skridhæmmende vinyl","f91f4c65-a257-5be1-a572-321227480f11","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 100 mm afstand","1daa8b47-a366-5bf3-89ab-e8df5720b08f","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 200 mm afstand","f6d1056a-6d09-5364-a12b-e5c0d37fcf5f","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 250 mm afstand","596ccfad-310d-4422-9408-81a961937971","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 300 mm afstand","718a8d28-36ec-4404-8d15-1478d4c18623","M2",1]
["Inderside, indvendig efterisolering, forsatsvæg, mineraluld","d415e186-8b8d-5554-9f5a-9b414006913e","M2",1]
["Inderside, indvending efterisolering, porebetonblokke","11c0532b-8b6a-5e24-9153-2106d210afed","M2",1]
["Indvendig glasvæg","fa115502-6347-4977-ab62-c9a55de694a5","M2",2]
["Indvendig glasvæg (EI30)","e36b056e-c967-5cdd-8926-cb4a40ef1103","M2",2]
["Indvendigt stribefundament, frostfri 880/360 mm (h/b), letklinkerblokke","f6087ef5-db31-473c-b4bc-92ebfcf0aff4","M",1]
["Jordvarmeslanger","fbbc687d-9daa-4d66-ba18-0fab37aaa0f2","Pcs",1]
["Karm, curtain wall facade, aluminium","b2ad6476-ee3e-5eff-b631-d7532c26dd56","M2",1]
["Karm, curtain wall facade, stål","49883a4b-037d-5625-b7ef-90ba19802fa0","M2",1]
["Karm, vinduer, aluminium","0a9ebeaf-48ff-50b2-b6c8-97bf39b456d2","M2",1]
["Karm, vinduer, plast","a2d31892-2115-527d-b1a0-5a55a1688efd","M2",1]
["Karm, vinduer, træ","bd9cee0d-d881-5253-a94f-78f1c403c091","M2",1]
["Karm, vinduer, træ-/aluminium","828ed54b-cade-553a-8f79-8123e1b42534","M2",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet 180/230 mm (til 180 mm dæk)","e7178156-399c-525b-ab51-9ad03405ff9c","M",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet, 220/250 (til 220 mm dæk)","91a8d38a-2dbf-4ae1-b9f1-e0a9f434dd59","M",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet, 320/310 (til 320 mm dæk)","0c3d4d0e-5159-5ed0-9387-a0db9ecae6d0","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 180/300 (til 180 mm dæk)","27f83064-d763-5496-8e0b-166cb95978e0","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 220/400 (til 220 mm dæk)","3e0509d9-e010-4b72-bfde-0bb096700652","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 320/300 mm (til 320 mm dæk)","27f37731-b6dd-5ce7-a2f6-27981345537c","M",1]
["Linjefundament under fritstående væg, frostfri 920/350 mm (h/b), letklinkerblokke","2b7d49a9-db00-4a24-b9e6-844d5cdb8718","M",1]
["Linjefundament under fritstående væg, frostfri 970/100 mm (h/b), letklinkerblokke","08c1f80d-d4cd-40f8-a2cb-d3beb7a4ae03","M",1]
["Linjefundament, 400/200 mm (h/b), 3-5 etager","359da70f-6c02-570e-b39a-ca00b2058779","M",1]
["Linjefundament, 400/400 mm (h/b), 3-5 etager","2a0ed60b-b9cd-5f6c-986e-7ca4e558c9bc","M",1]
["Linjefundament, 900/400 mm (h/b), 3-5 etager","09e7508f-7250-5946-b253-2b50ea755df9","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1050/390 mm (h/b), skawblokke","48d33981-0406-4003-949b-62e7853f898d","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/300 mm (h/b), 1-5 etager","181321e8-1f13-54d2-a976-111381cafe3e","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/300 mm (h/b), 1-5 etager, blokke","7165537e-22da-54a5-88f7-4d22932b6cc5","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/350 mm (h/b), 1-5 etager","4f2090fe-4942-4102-991b-c25c3c4eb39d","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/400 mm (h/b), 1-5 etager","c5ab6cd4-1137-5612-a423-cd8beb293457","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/400 mm (h/b), 1-5 etager, blokke","9793121d-7965-50ca-ace8-e8a8ef466583","M",1]
["Loft, akrylmaling","007e635c-a219-5437-b97e-b0953fa3fa75","M2",3]
["Loft, brandgips til fx let lejlighedsskel","d3a9b671-237d-515c-8d5b-924909b7860e","M2",3]
["Loft, fibercementplader, direkte","89b68974-e32b-5688-8e9c-42b6805567ec","M2",3]
["Loft, gipsbaserede akustikpaneler på træforskalling","0202f12a-144a-4e33-bcea-b1015571a6ce","M2",3]
["Loft, gipsplader på stålprofiler","6ad8059f-5c63-5f8a-81cc-6a0707b7645a","M2",3]
["Loft, gipsplader på trælægter","10aa622f-a6c9-5f76-88cc-eceb7b22526f","M2",3]
["Loft, isoleret, loft over det fri","ad8bcadb-2eca-5deb-8426-ef8bc8e4ad31","M2",3]
["Loft, mod uopvarmet rum","2af4eb9e-24da-5481-8f87-7abe574acec8","M2",3]
["Loft, nedhængt demonterbart systemloft","69e2d01f-ac40-5f36-b3bf-69bbf3dbfe0a","M2",3]
["Loft, perforeret krydsfiner","31d70096-e80c-5015-a315-755e1b39e8ef","M2",3]
["Loft, perforeret stål, nedhængt","b4034707-f22c-55dd-8d63-1f2654ef3494","M2",3]
["Loft, træ, bræddeloft","830c0cf6-0cda-5199-8473-0a0c82628a0a","M2",3]
["Loft, træbeton, nedhængt","979863a7-4b7a-424c-a267-4f6ff34e901d","M2",3]
["Loft, træbetonplader på trælægter","e3b6a89e-31dd-4e24-a0de-6f3866a3f5b6","M2",3]
["Loft, trælameller","6ec5aba1-ac6d-58d5-a61c-ec70bc41bedb","M2",3]
["Lyskasse, præfabrikeret i beton","00746e00-3a44-40e3-aefb-b0d2c00020d9","Pcs",1]
["Lyskasse, præfabrikeret i komposit","4d218382-9e7f-4bf8-96b9-92f8c7197a82","Pcs",1]
["Midterdel, betonelement 120 mm","79f71148-58a4-528b-a48c-a72b3b4e7dbb","M2",2]
["Midterdel, betonelement 120mm, EPS-isolering","cbb01464-af35-5576-9eae-ac637583709e","M2",2]
["Midterdel, betonelement 120mm, mineraluld","852bccbf-7481-5b14-b831-21b7120b7bda","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150 mm","19ed35d4-12f8-5f12-930c-77d01b161355","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150mm, EPS-isolering","050f8b03-df35-55a4-9e48-e0c5efdba7b6","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150mm, mineraluld","6a653b7a-7c17-5bfe-a5f6-979686ab5a7d","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180 mm","ed2b0161-0e56-573f-b223-e4c3245eeb00","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180mm, EPS-isolering","5d8a44c4-0e44-5915-a431-d919f62bcdd1","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180mm, mineraluld","f32e5136-105d-566b-a761-8dba8a44f6b9","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200 mm","13284332-c50b-59f6-ad2a-6be0f553f845","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200mm, EPS-isolering","ed4e7363-fb63-5e7c-8717-341b20a0919f","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200mm, mineraluld","a11aecbe-b8bb-57d8-a6c7-d09df34531f2","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100 mm","af8cac50-0b15-519e-b536-c0886e769a04","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100mm, EPS-isolering","c199c963-87de-5341-8116-c37727c13402","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100mm, mineraluld","cf78bbed-e445-5198-bb63-a559c0c62457","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120 mm","b5d0ecc9-de16-59c5-b990-41393968e60d","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120mm, EPS-isolering","898b4032-a405-52c0-afb0-1028f7d8ea99","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120mm, mineraluld","8069706f-8560-52f3-871e-073e327a6316","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150 mm","4dad650a-8242-5c8d-b917-79706848a104","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150mm, EPS-isolering","9fef4497-276b-5de0-8c1a-9cbce37f912f","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150mm, mineraluld","2ef8bef3-33b0-56b4-a7d9-d196cb596c94","M2",2]
["Midterdel, lersten ubrændt, ikke-bærende","efc62d29-2fa4-566c-8edd-0923ac054c26","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 100 mm","f0e989fa-f0dd-500f-ad01-5a37ef3a361d","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 125 mm","386e1426-a154-410d-a37d-eaa4d235dc1a","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 150 mm","34a8e776-e024-4487-8f9e-38513786b145","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 200 mm","86f67290-af94-542f-8b7b-3a12dfe859fd","M2",2]
["Midterdel, stål-sandxich-panel, 200 mm","d0e20f83-0ebb-5638-9c54-fd1724c698c5","M2",2]
["Midterdel, stålskelet, mineraluld","65888852-7933-5f90-8ce0-79b6ea729bb3","M2",2]
["Midterdel, stålskelet, mineraluld","3f15cb8b-561a-5213-83c0-77fa65b30291","M2",2]
["Midterdel, teglblokke, bærende","f76cdb0a-a327-5158-a8da-bc752ab9ae5e","M2",2]
["Midterdel, teglsten, bærende","aaa6ff58-59bd-51d7-98cb-ee59b16be290","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 100mm, mineraluld","f920690d-64c6-5dbb-9caa-a607490a09cf","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 150mm, mineraluld","8e576152-f04d-5ee1-a926-90933dfc9ba6","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 200mm, mineraluld","2f8d0712-0fd3-530f-bf34-0c74ef7057a5","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 100 mm","a2f27299-e9f9-5678-92cf-8433f900e08e","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 150 mm","93ac4477-f99e-5ac2-8ed8-0ac9dc506481","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 200 mm","c43f14fd-cee5-5da1-8b10-3274003c26db","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, ikke-bærende","3f86d918-e71a-542b-955b-4b935acd2c27","M2",2]
["Midterdel, træelement 2-delt, lejlighedsskel","779c09c8-bea2-5cdb-8331-41add95cec0e","M2",2]
["Midterdel, træelement, lejlighedsskel","c2090187-0d15-504c-9bdf-9df67391e3af","M2",2]
["Midterdel, træelement, mineraluld","70bd3ca5-7094-5197-a8c1-d0fe91efe27b","M2",2]
["Midterdel, træelement, papiruld","03fada9b-be99-5b8d-ae88-58328323a7ad","M2",2]
["Midterdel, træskelet 45/95 pr 600 mm, ikke-bærende, mineraluld","c7e061b9-513e-4797-91e4-9b44680f0ff5","M2",2]
["Midterdel, træskelet, bærende, mineraluld","bad0f27f-f6b6-5d16-9c1e-4a22f524b195","M2",2]
["Midterdel, træskelet, bærende, træfiber","5d7e8ac4-0ad6-5cd7-ab5a-b3a50f25f39e","M2",2]
["Midterdel, træskelet, ikke-bærende, mineraluld","f9bea86d-eac7-5aff-96b4-3f5bef9b4b48","M2",2]
["Midterdel, træskelet, ikke-bærende, træfiber","61296cf0-92b1-5639-bf50-9eefea84b4cc","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195 mm, uisoleret","08c91ad6-4e19-4a74-88d0-30cde8f72b22","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195, 200 mm mineraluld","e6aa0ec2-d8f6-4bdc-8e7e-14d34a6cfe18","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195, 300 mm mineraluld","c877beac-bc89-436e-a10e-93d92510f70d","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/245 mm, 245 mm papiruld","f1d96c4a-428c-4bbb-ab45-08ab23f62fa2","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/95 mm, OSB plade","1f49e0da-ef58-459a-90a1-55ef85ce12ad","M2",2]
["Midterlag, beton, letklinkerbetonblok, isoleret","6a35adaa-b164-519a-bbf3-923cd5061055","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 100mm, mineraluld","295e2b38-3bd4-5e0d-8009-ea0be40e7600","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 100 mm, mineraluld 190 mm","50e3d93e-bfe6-49e7-b5d9-bc4274305a5b","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 100 mm, mineraluld 190 mm, porebetonblok 100 mm","45e4dadb-969a-47e2-a14d-48818ac5ed5c","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 125mm, mineraluld 190 mm","7cb42524-8859-4161-9a60-5c840cd86c36","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 150 mm, mineraluld 190 mm","b4b43a0e-dfbc-40d6-9591-2a32497e3524","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 200 mm, mineraluld 190 mm","80b7dde0-0da5-4c81-a9fb-79066b92e172","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok, isoleret","8107e397-dd6b-53e2-9767-86fc5dca5b27","M2",2]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,16/5,0 m","72e6c484-77a8-5b22-b14e-e02b4b1339e4","M2",2]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,2/7,0 m","17d0f5f1-c37b-5dcf-b547-9ebfa6bb9367","M2",2]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,24/7,0 m","a2aa1618-f0e4-5af0-9977-138874301203","M2",2]
["Midterlag, bjælkespær, uventileret, skrå tage, mineraluld","cb2089a9-393d-53f6-a919-f4f49325f451","M2",2]
["Midterlag, bjælkespær, ventileret, skrå tage, mineraluld","80eece07-1247-5598-9e1a-fe61768b0625","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, EPS til puds/ventileret beklædning","55b04eea-d3a7-5235-ba31-7253b88e52fc","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, forsatselement i træ","cc053a13-16d4-5e7b-a9b1-2159769ccefb","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, mineraluld til puds/ventileret beklædning","f3000113-58ee-5eb2-8ada-2f42539cb26d","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, PU til puds/ventileret beklædning","b97a0963-0746-5a3a-85b3-81a0dcfae835","M2",2]
["Midterlag, forspændt huldæk 0,18/7,0 m","534da527-963d-53d7-a751-67d07968d56e","M2",2]
["Midterlag, forspændt huldæk 0,32/12,0 m","e70dafa3-d3ac-524d-bbf7-e46137a1585b","M2",2]
["Midterlag, gitterspær, mineraluld og papirisolering","e196e6c4-698f-437e-8a95-69e29db357a3","M2",2]
["Midterlag, halmbaserede vægmoduler","07c166d2-523d-56ae-9d80-b12022f11970","M2",2]
["Midterlag, pladsstøbt 0,2/5,0 m, mineraluld","58441f69-a42e-519b-aa07-463a43adaf1b","M2",2]
["Midterlag, pladsstøbt 0,3/7,0 m, mineraluld","39dfdf12-6823-5af7-86cc-e3363bd1f2f2","M2",2]
["Midterlag, ståldæk","73a3f4a9-ddec-50bf-863e-003051e01c27","M2",2]
["Midterlag, stål-sandwich-panel 300 mm","a3651a13-4047-5e99-a555-5d0091ccc8ef","M2",2]
["Midterlag, teglblok, isoleret","28f5faab-e43b-57f9-b971-7c333df13630","M2",2]
["Midterlag, teglsten, mineraluld","8e9eadb0-b659-5350-9f0b-926f3d91c55f","M2",2]
["Midterlag, træ, CLT-element 0,2/5,0 m","4f10e67b-6330-594c-af9c-5e8d2a03d936","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, flade tage, 7,2m","ce51d7c7-a15c-57ee-8dfb-efc2f5e7debb","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, flade tage, 8m","3b54d015-af45-5685-927e-59efe02f78de","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, skrå tage, 8m","039a6cfa-0e5f-5613-9751-087562dc2196","M2",2]
["Midterlag, træelement, ventileret, flade/skrå tage, 8m","293d8a30-e438-5d52-bc71-050bdb5c35b6","M2",2]
["Nedløbsrør","4bb436e4-17f6-5cf2-b07b-a5c1d66a0608","M",1]
["Nedløbsrør, inde","814f444a-128d-5621-a5f4-72554f0fa10f","M",1]
["Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys)","b2f5c2db-b360-51a8-b94f-2c0880c9dd17","M2",1]
["Press rør","196ca238-852b-5a29-ae01-60a70db73f1a","M",1]
["Punktfundament, 1-2 etager 400/1000/1000 mm (h/b/d)","77a48a23-f1a7-50a8-ad48-e00cc32f1ba5","Pcs",1]
["Punktfundament, 3-5 etager 400/1000/1000 mm (h/b/d)","759e4b11-9425-5c84-80a7-0dd141d561a0","Pcs",1]
["Punktfundament, frostfri, 200/1000/1000 mm (h/b/d)","48c81ae2-8baf-5155-bdef-666653cc1a3e","Pcs",1]
["Radiator 500/1000 mm","96cfffa3-d9ba-5bfb-9cf9-b7c0ad2382cb","Pcs",1]
["Rammet betonpæl 300/300/12000","d15d1d5c-609a-5ead-8449-5079a773f739","Pcs",1]
["Rammet betonpæl, 250/250/10000","9be03d27-acb9-4be0-88dd-580a807b1b34","Pcs",1]
["Renselag, beton C25/30, 50 mm","3760e202-133c-46aa-a7c4-b657e1612e53","M2",1]
["Rude, 2-lags energirude","e5e40667-cd81-51d3-8ffc-32c2f2ef9c72","M2",1]
["Rude, 3-lags energirude","8d5abc34-b662-503e-b231-b9b3a3953f22","M2",1]
["Rustfrit stålrør","3c1418b7-83ca-555e-bd2b-fad9b4108804","M",1]
["Rytterlys, plast/aluminium (komplet vindue)","ea8782f3-a2a4-5374-8a21-16b05e458f9a","M",1]
["Rækværk, aluminium","8ce0f6de-1531-5ab2-b457-b7cbdf6f97a1","M",3]
["Rækværk, glas og rustfri stål","29d0b8ff-23df-51e1-a351-0f7297f751a3","M",3]
["Rækværk, stål","52f22a0f-dc27-5909-9d4e-f70b76849c3e","M",3]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, 550 mm isolering","7a9e8077-12d3-4d58-9ab0-f66ccaaf1788","M2",2]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, 595 mm isolering","7d463c19-3454-499a-bd1f-b2bb24d2031e","M2",2]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, uisoleret","e8fb2339-d199-4440-a516-09d5b7404101","M2",2]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 500 mm isolering","1de6dced-456c-429f-89ef-a425e67dfe1a","M2",2]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 550 mm isolering","06410b48-cab7-48a5-87d6-48ff6e432f11","M2",2]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 600 mm isolering","c9980408-f2cc-4303-94f4-e5f2b02946ef","M2",2]
["Saddeltag, træspær m. hanebånd 45°, 400 mm isolering","8f8542b1-8532-4d86-9a71-dc8934f6f946","M2",2]
["Skruet stålpæl","c149e5c0-027f-574a-bfc4-887e0391f583","Pcs",1]
["Solafskærmning, aluminiumslameller","1fd2c9e5-a7d9-49da-bfe4-b86bbf800713","M2",3]
["Solafskærmning, polyethylenterephthalat (PET)","1fc4ce6a-a584-41ac-a1dc-9c0f66b7a99c","M2",3]
["Solafskærmning, rulleskodder (PVC)","6567734c-a065-46ab-bab7-f284c11e9a62","M2",3]
["Solcelleanlæg 1000 kWh / m2*a","70a564ed-65bc-48fd-9455-5ae413f7db2b","M2",1]
["Solceller","5bdcfa0d-58f9-4904-9519-1b51ae87db68","M2",1]
["Sorte rør","33a59a90-e45a-53bd-8b92-518b3ab403d3","M",1]
["Spuns udgravning 4 m (1 kælderetage)","bb0c5d07-a43f-4737-9533-423c960d73c4","M",1]
["Spuns udgravning 8 m (2 kælderetager)","85cfe906-d36a-41ee-ba84-7f7a8556f2c0","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 200/200","7b469a18-60f7-5e0e-8a12-ab68b40414c0","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 300/300","80e0a22d-587e-5ad9-b29f-a67228dc2830","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 400/400","aa7977e9-e008-54ea-a799-f140750013cc","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 200/200","0de20324-d85c-5316-88bf-35a4098759a1","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 300/300","fb7a83a0-ad11-5d46-b5ea-850d87dfb861","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 400/400","8e4dc9e1-ad5c-513e-90b7-7cfb70eec495","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 100/150","7d6e088f-76bc-4d74-87f2-bf1e194c41cb","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 100/200","da6a29de-b181-40a2-b897-769f0a22db16","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 150/150","a5dd5c61-0a67-4860-9e71-26e5a17050f1","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 200/200","3fab4b2e-96c8-4f94-96e1-b3738a0919cb","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/145","fc2fbd30-137a-4202-b418-b3eef7e30f70","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/195","96e6db18-99a1-5de6-a32d-7c19b503c619","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/220","3ca28db0-82db-5bee-9de4-42c82db62856","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/245","833d2678-df30-539f-b70c-1c79e7d177a3","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/295","cdab72b2-8bd4-5965-9a22-e4d855432cfa","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/340","0f2f74d2-bf78-5c37-924b-2d92c38a6d6d","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/95","de3fb104-a28a-537b-9ed0-84e9e326247a","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/150","bc9a7bd7-e2e4-404d-8941-1de254eb8d59","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/200","e7b565fa-8a88-49c0-beac-9e8d30316b9b","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/225","7af24b56-7773-40d9-9b57-8772d6f3bd45","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 100/6","18ecd3c5-e013-5eaa-80d6-15377cd8c431","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 140/6","69cad22f-2540-5dea-8b5e-910de743a8f2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 180/8","d209c469-3137-52e8-806a-0bc3d38708b2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 200/10","1a46e41a-5177-580f-a62d-68117fc40f2f","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 250/10","2c559f01-18c9-5635-bc2b-dd371d1d0db2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 300/10","a7fa53e2-2f1f-5938-a8ff-79311844e9a8","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 400/20","77e1574e-0bf7-5525-8e3a-d9cb636f67b3","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 100/50/5","ef4674e8-7c85-5781-a37b-58646e3cbf78","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 140/80/5","7579a177-971b-5c5b-888a-6544efb72c3c","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 180/100/8","d778f09f-6004-5570-b4e9-4d2ed2d30da1","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 200/100/10","d7537b32-c4d2-5c5c-a9a0-da24555aa586","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 250/150/10","16180021-d323-5e77-915d-c41dba30b6a2","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 300/200/10","7e3d06fc-0701-52cb-b182-bb535e483dea","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 400/200/12","214ed5ce-6544-5040-af6f-02fc661b0b37","M",1]
["Sålbænk, aluminium","a6872dc7-cf1e-41c2-95d5-02f0af69ffd9","M",1]
["Sålbænk, beton","e63cfad0-3675-438a-b1a2-6e8383adc02e","M",1]
["Sålbænk, fibercement","2f6c828d-b644-4588-865a-1150f44c5066","M",1]
["Sålbænk, skifer","98302bbb-bf13-4bc6-83b5-cd653dca082b","M",1]
["Sålbænk, stålprofil","18e18a1a-f563-4996-b5c6-ddc5dddf0ae1","M",1]
["Tagbelægning, betontagsten","65a3e3b8-5a2a-4166-b52c-ce8a7eb46494","M2",1]
["Tagbelægning, ekstensivt grønt tag","31b087b6-9a09-4338-aa0a-d2280c327cf2","M2",3]
["Tagbelægning, EPDM","9d381578-2306-5c3e-904c-22c5ab6a514a","M2",1]
["Tagbelægning, fibercement","74ce7d9b-2bb8-56c5-a1b9-c1651ff42c9f","M2",1]
["Tagbelægning, skifer","3fd88311-265b-5930-b8f4-6971244b2744","M2",1]
["Tagbelægning, strå","14399c81-afc8-403c-a8a9-0eb99a03dbae","M2",1]
["Tagbelægning, stål, trapezplader","73a4dfd7-2ee5-529d-8950-6d8098b12c55","M2",1]
["Tagbelægning, tagpap","b4aa08e3-fd38-514e-b32b-fb107e112a23","M2",1]
["Tagbelægning, tegl","6fe12a41-b527-50da-9358-0c42539ec684","M2",1]
["Tagbelægning, Zink, stående dobbelfals","7e69077c-bb97-5dbf-9644-87f80b301781","M2",1]
["Taginddækning/-afslutning, aluminium","0fa28f63-4c74-4d30-8c92-eedf9bdbf585","M",1]
["Taginddækning/-afslutning, zink","f78e1fea-71dc-4e2d-b6bf-be3c37cf8e96","M",1]
["Tagkvist, fladtagskvist, per m2 vindue","9c012345-02c1-46b8-8190-39040bbcb09f","M2",1]
["Tagkvist, sadeltagskvist, per m2 vindue","9b7dc150-226d-4d43-b36a-a7876cdf91be","M2",1]
["Terrændæk, beton, 100 mm","cd723f04-2724-46cf-8b67-a292b7b70c43","M2",2]
["Terrændæk, beton, 120 mm","ce1f4896-861d-569f-8d21-7e255221e796","M2",2]
["Terrændæk, beton, 120 mm, armeringsnet, 150x150 masker","07fd2614-687c-47bd-9068-8e660fbe5d49","M2",2]
["Terrændæk, beton, 150 mm","e322e452-3da2-40e0-9b7d-c00145c998fa","M2",2]
["Terrændæk, beton, 200 mm","440d296a-1b39-43f5-ac43-af83be3d4006","M2",2]
["Terrændæk, beton, 250 mm","00a29cc9-0106-490b-bf45-e59844fa22e2","M2",2]
["Trappe i beton, per etage","1f104def-f365-4959-835c-6d4a355d6e4d","Pcs",1]
["Trappe i træ, per etage","ac56acce-658e-4db2-8adc-41d6a3090beb","Pcs",1]
["Træ, I-bjælke H 47/200","47e8c25e-3788-43fd-87df-748ad60a1889","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/250","e1f6bdc6-e464-4f41-b8bf-a07d5bb106bd","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/300","b9e0909d-d006-4eb1-90c1-b4f389bb9289","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/350","229ff5e5-ccdd-43cc-8056-974038d447b2","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/400","4d2badec-db71-48f3-95ce-e24d7992289f","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/450","acee3132-f9e2-494c-909f-fe2ff46e1dca","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/500","ff0bb43e-6ebe-40f3-92a4-fa86786809b9","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/250","2c48d1cc-bd59-44b5-ae81-256f55adb19e","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/300","dd16269e-1fa9-41a7-93b3-f144864199e4","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/350","d36a21af-8410-4114-aea7-a7667a59cc77","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/400","f4199701-5e4d-4197-b0d1-2beeda495704","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/450","72025f2b-af7d-490d-801c-b4d35fc33e2e","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/500","b82c5fb8-1e63-4b5b-8f5c-26eb32fec7c6","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/200","b73f8983-fe8e-4cca-9c64-e85abfc45278","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/220","3f98b635-ce84-4da3-a7ce-6b755fee30f8","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/250","e310d101-28b9-4c1c-9db5-b1716ad5b746","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/300","968f939a-9ee7-417d-8a12-97b2d8d65c1d","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/350","03473af2-84ba-43f2-9652-48ad25b768c3","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/400","ae62d5d6-5710-44fa-a7e5-c46b8fb5a9c7","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/450","e815f5ac-16c9-4e11-892a-223c19731655","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/500","246a6fa6-3514-4d06-bc7b-a974672a4d10","M",1]
["Udvendig dør, træ","a51ce3a3-d7dd-4131-8d8f-b465524af6bb","M2",1]
["Udvendig trappe i stål, per etage","f32cb9ae-7940-45b9-a517-abbdb1871b68","Pcs",1]
["Underlag, isolering EPS 150 mm og komprimeret grus","352b71ff-7aa9-4d6c-b21a-6f5bd9767eda","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 350 mm og singels","e510a1e4-c95b-5c6d-9b5f-e291aed58978","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 360 mm og komprimeret grus","5656bfe0-0e8d-4585-8645-68669833ed64","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 400 mm og komprimeret grus","ee82edfa-d294-4f98-97c9-3ef5596cc1fd","M2",3]
["Underlag, isolering skumglas og stabilgrus","kurt","M2",3]
["Vand, Enfamiliehus (Standardværdi)","0e60fc2f-1460-449f-b3e0-109cdea75b33","M2",1]
["Vand, Etagebolig (Standardværdi)","ff35f6aa-0a05-4a08-839d-93a45039a76c","M2",1]
["Vand, Kontor, Skoler og Daginstitutioner (Standardværdi)","e6ac463a-2546-4191-97b7-52388fc838f6","M2",1]
["Vand, Rækkehus (Standardværdi)","2616804a-efa8-4b03-af7d-1bdae43e9534","M2",1]
["Vand, Øvrige bygninger (Standardværdi)","cc1b9c13-0d6c-4147-a20f-dda3e9596751","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Enfamiliehus (Standardværdi)","9eee63cf-af22-43cc-ab92-2ec789fe7ed5","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Etagebolig (Standardværdi)","c944dda4-776c-4175-8879-11076201cce7","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Kontor, Skoler og Daginstitutioner (Standardværdi)","edf9539d-3e4b-42fc-9d06-02c294c5a0e5","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Rækkehus (Standardværdi)","42c45649-a78c-4cda-82b2-e9e0ab090b71","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Øvrige bygninger (Standardværdi)","d9c1a0f1-0e81-4ca2-b557-e646736292d5","M2",1]
["Varmepumpe 10 kW, enfamiliehus","90751522-ca91-5780-97bb-c5f90b7ac0c1","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 110 L, decentral, per badeværelse (stk.)","50dc5fee-a095-577e-b5df-b59d41716fc0","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 160 L, 1-familiehus","5537057b-0f48-5a7a-9f0f-4258902ea50a","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 500 L, central, skoler institutioner, u. storkøkken el brusere","af748ffb-8dba-5f0a-bf61-3a21ed2e3d6d","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 500 L, kontor, per 5-10 brusere el storkøkken, decentral","3e73f9d3-4b1a-5bdb-b9ff-64a8436738ef","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder, central, 50 L per badeværelse (stk.)","632dd301-2036-5161-bb0a-7937872051ca","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder, gennemstrømningsvandvarmer 4 L, decentral, Kontor, til toiletkerne / tekøkken","d32f1ec6-699c-5445-b5be-0c76366a95f8","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 10.000 m3/h til kontor","f581ad41-d661-5564-bd03-38c64b14431a","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 120 m3/h, etageboliger, decentral (per lejlighed)","d1022bad-bb87-5906-b0af-eed44e15ada5","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 150 m3/h, enfamiliehus","d76ae856-66df-52f1-881d-8cd21dbd40dc","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 20.000 m3/h med Køleanlæg, kontor, skoler og institutioner","dba379aa-0dee-546b-a39a-3977d68d7987","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 20.000 m3/h, kontor, skoler og institutioner og centralt anlæg for etageboliger","d0ae3e88-c0a4-588d-968e-d2cdfd36a7af","Pcs",1]
["Ventilationskanaler 800x1000 og Ø500-Ø125, kontor m kølebafler","001e81c5-ac83-59ac-85a8-c0f7e7def8bb","M",1]
["Ventilationskanaler 800x1000 og Ø500-Ø125, kontor, skoler og institutioner","ff05130b-c26a-599b-91c5-702bd6ac3f67","M",1]
["Ventilationskanaler Ø125, enfamiliehuse og etageboliger, central","73f21c94-5ebd-5e1a-9eca-c5631220cf2d","M",1]
["Ventilationskanaler Ø125, enfamiliehuse og etageboliger, decentral","c1c45102-2a44-4236-8cee-38b591b1ea76","M",1]
["Vindue, træ med 3-lags rude","e313aaf4-5f9c-4551-a4e4-376e9e38e9f2","M2",1]
["vindue, træ-/aluminium med 3-lags rude","011598e4-001f-497a-9a52-6a119f66fed4","M2",1]
["Vægside, brandgipsplade 2 lag, akrylmaling","d399682f-bf17-51f1-add8-59cfb409c5db","M2",1]
["Vægside, brandgipsplade 3 lag, akrylmaling","5cebfe28-ee51-528b-8ba6-f930a2e58a86","M2",1]
["Vægside, brandgipsplade, akrylmaling","2c2c4d6e-0c5e-521f-87e7-992deba622a0","M2",1]
["Vægside, Bræddebeklædning","7bb53255-0209-53ea-85b4-e786eecc6498","M2",1]
["Vægside, gipskartonplade 2 lag, akrylmaling","02fb33ce-fb37-5fe1-a8c6-ec3b283c64ee","M2",1]
["Vægside, gipskartonplade, akrylmaling","4bba567b-efd9-57e2-98ec-a6a328146465","M2",1]
["Vægside, krydsfiner / gipsplade","23cad6fb-3d15-5189-9056-05e77e876caf","M2",1]
["Vægside, ler-/hampplade","4dc65426-89b5-5ed9-b1ed-f79b706bd10c","M2",1]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, fuldspartling","9f4c228c-3507-5f6e-a993-2dc84ffb5319","M2",1]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, glasfilt, fuldspartling","e9844e62-fa23-493e-b215-3669177c2d86","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, alkydmaling, fuldspartling","7cee6303-7fad-5f31-8e42-dacd1f971a95","M2",1]
["Vægside, malerbehandling, silikatmaling, fuldspartling","0c8c64e3-aee1-5b94-b21e-d988fe6b6794","M2",1]
["Vægside, puds af kalk, silikatmaling","22bdcaf3-d444-5ec5-bd41-99dceff28dce","M2",1]
["Vægside, puds af ler","10647a4d-8165-5851-893c-f961f9f43993","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, let væg","0d7a0095-4c8b-5e29-8d9a-f38b8900d445","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, tung væg","d3ce2862-32f2-5ce9-8465-ab3dd16c60b3","M2",1.3]
["Yderside, aluminiumspaneler, underkonstruktion i aluminium","0f387ab3-833a-5234-a7d0-cf8c34f983db","M2",3]
["Yderside, betonelement, forplade til sandwichelement","a57dcc4b-c83e-56fe-b08b-594f083ed0c3","M2",1]
["Yderside, bræddebeklædning, nåletræ","af9b15bb-25d0-590c-aac4-ffbfc36ba883","M2",1]
["Yderside, fibercementplade, underkonstruktion i træ","616a37f0-24fe-52f9-ad0d-a3da31fa3540","M2",1]
["Yderside, kalksandsten, formur","358a16b8-cf4e-5eaf-a124-8b4678c2adcb","M2",3]
["Yderside, kældervæg, fugtsikring","8a652e6e-cc4a-5191-b2e5-2b800f77324f","M2",3]
["Yderside, natursten, ventileret facade","679526ce-8dfd-590a-8d0b-524df2a2e823","M2",3]
["Yderside, plast-/trækomposit, underkonstruktion i træ","3af8883d-d368-50ef-bc89-c20e4eb5e4e5","M2",3]
["Yderside, puds, kalk","681810bd-87ad-5e04-812d-f5a509862f21","M2",1]
["Yderside, puds, kalk-/cementbaseret","1417e819-27d2-5449-9f51-8b7817b5edca","M2",1]
["Yderside, puds, mineralsk tyndpuds","5f03e4cf-8940-5cc8-b0bf-508dfba48149","M2",1]
["Yderside, skifer, underkonstruktion i aluminium","cbe061f3-4424-5036-b0d2-eff2b2cd998d","M2",3]
["Yderside, skifer, underkonstruktion i træ","bf574af8-fa7c-5bf6-8c60-9de9ac42758d","M2",3]
["Yderside, skærmtegl, underkonstruktion i aluminium","693e9548-334b-5309-9b9b-99bed2e3bfc0","M2",3]
["Yderside, skærmtegl, underkonstruktion i træ","b6906bf5-c3fd-51eb-a842-8ddcf6d08ffe","M2",3]
["Yderside, Teglsten, formur","f2ce8b16-7c8e-56e0-8a85-136a20d3bb26","M2",1]
["Yderside, zink, stående vinkelfals","8d0c4836-c4ff-5f5f-9a69-d04cb7d2fbc7","M2",3]
["Yderside, zinkplader, underkonstruktion i aluminium","32151040-6603-58e7-ba14-0865e972d564","M2",3]

{"sheet":"Dæk","index":7,"n_rows":72,"n_cols":4,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Etagedæk","f4c234ec-77f1-4ee0-92d0-f1819e0307d4"]
["Kælderdæk","f49cfb86-3081-48da-8a92-cba5022de4c1"]
[]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,18/7,0 m","4b150038-75ad-5308-9b8a-71d36c8b0f21","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,22/12,0 m","1a865038-f98e-426c-b714-56147ff63ff8","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,22/7,0 m","0680fd0f-06dd-4e8a-8754-06e2183edfbd","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,27/12,0 m","5cb0aa64-8c45-4866-8de9-5a66e26a13bf","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,27/7,0 m","73d92f99-e606-4651-86c6-4e37e2bfdfb6","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,32/12,0 m","a4df4ba5-fc25-57c0-ba0a-07998034cc06","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,16/5,0 m","1c1ac803-0323-5875-b81e-63286831937d","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,18","3092f0ba-db49-4b16-8d52-471c24287544","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,2/7,0 m","6b015df5-9096-593a-8c00-071c95aa24bc","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,24/7,0 m","766cd342-ff2f-51a0-9918-44043c575dd1","M2",2]
["Dæk, gulvbjælke 50/195 mm pr. 60 cm, 2x95 mm isolering","9f2b7749-35a2-4c3b-aebc-aa4cea7a6a3c","M2",2]
["Dæk, massivtræs- /betonelement 0,28/7,0 m, etagedæk","ae42f234-f459-5e23-9140-6c29bf565ecd","M2",2]
["Dæk, pladsstøbt 0,2/5,0 m","0422a883-5249-568d-a46a-09256060fb37","M2",2]
["Dæk, pladsstøbt 0,3/7,0 m","0786e64d-88fb-535e-b163-df2bf50745e5","M2",2]
["Dæk, stål etagedæk","c9e91d56-1a3d-586c-975d-1dbed8dfdf90","M2",2]
["Dæk, træ, CLT-element 0,2/5,0 m","bdfeb671-c6cb-52e7-8fc3-8e4dde179d1d","M2",2]
["Dæk, træelement 0,38/6,0 m","36368c54-c933-54ef-8a1f-c0852ba5a5fc","M2",2]
["Gulv, beton slidlag","30a7d849-f4e3-5f97-9a61-27936710323a","M2",1]
["Gulv, gulvklinker","0cbf55b0-22da-5ef9-8451-7ad5a8fe097a","M2",1]
["Gulv, gulvtæppe","23066b32-22ba-5a24-ba30-d993cd7939ac","M2",1]
["Gulv, gummi","4a0e22cf-79b5-50f0-8412-2f082869fdf9","M2",1]
["Gulv, hærdeplastgulv, epoxy","74f2be3d-81ff-5acd-913c-301b1f310b7a","M2",1]
["Gulv, laminat","c9f28087-7fe0-583c-b045-debcdc9bed40","M2",1]
["Gulv, linoleum","16d900d2-60d3-574f-848d-285421b22acd","M2",1]
["Gulv, naturstensfliser","c8b78bcd-9cf4-5913-9a48-f410c39b0365","M2",1]
["Gulv, parket på EPS-beton","aa0178e3-3bb1-5272-9b93-ea62bcc1f957","M2",1]
["Gulv, parket, limet","e147b20c-b07f-5884-ad72-2fe1703da780","M2",1]
["Gulv, parket, svømmende","c1f43e31-d3ea-567a-8c39-79239dc9395b","M2",1]
["Gulv, trægulv på strøer","81f8cc96-b7b8-5f26-bec2-c4987f68749c","M2",1]
["Gulv, vinyl","b290f94a-7454-53aa-9adc-f5b7e6f9b57d","M2",1]
["Gulv, vådrumsgulv, keramiske fliser","0886cb83-e4ab-55c8-80ed-9c1702f946cb","M2",1]
["Gulv, vådrumsgulv, skridhæmmende vinyl","f91f4c65-a257-5be1-a572-321227480f11","M2",1]
["Loft, akrylmaling","007e635c-a219-5437-b97e-b0953fa3fa75","M2",3]
["Loft, brandgips til fx let lejlighedsskel","d3a9b671-237d-515c-8d5b-924909b7860e","M2",3]
["Loft, fibercementplader, direkte","89b68974-e32b-5688-8e9c-42b6805567ec","M2",3]
["Loft, gipsbaserede akustikpaneler på træforskalling","0202f12a-144a-4e33-bcea-b1015571a6ce","M2",3]
["Loft, gipsplader på stålprofiler","6ad8059f-5c63-5f8a-81cc-6a0707b7645a","M2",3]
["Loft, gipsplader på trælægter","10aa622f-a6c9-5f76-88cc-eceb7b22526f","M2",3]
["Loft, isoleret, loft over det fri","ad8bcadb-2eca-5deb-8426-ef8bc8e4ad31","M2",3]
["Loft, mod uopvarmet rum","2af4eb9e-24da-5481-8f87-7abe574acec8","M2",3]
["Loft, nedhængt demonterbart systemloft","69e2d01f-ac40-5f36-b3bf-69bbf3dbfe0a","M2",3]
["Loft, perforeret krydsfiner","31d70096-e80c-5015-a315-755e1b39e8ef","M2",3]
["Loft, perforeret stål, nedhængt","b4034707-f22c-55dd-8d63-1f2654ef3494","M2",3]
["Loft, træ, bræddeloft","830c0cf6-0cda-5199-8473-0a0c82628a0a","M2",3]
["Loft, træbeton, nedhængt","979863a7-4b7a-424c-a267-4f6ff34e901d","M2",3]
["Loft, træbetonplader på trælægter","e3b6a89e-31dd-4e24-a0de-6f3866a3f5b6","M2",3]
["Loft, trælameller","6ec5aba1-ac6d-58d5-a61c-ec70bc41bedb","M2",3]
["-","-","-","-"]
["Dæk, beton bundplade","4173b675-aa1a-5d95-b71a-2f1247a98266","M2",2]
["Renselag, beton C25/30, 50 mm","3760e202-133c-46aa-a7c4-b657e1612e53","M2",3]
["Terrændæk, beton 120 mm","ce1f4896-861d-569f-8d21-7e255221e796","M2",2]
["Terrændæk, beton 150 mm","e322e452-3da2-40e0-9b7d-c00145c998fa","M2",2]
["Terrændæk, beton 200 mm","440d296a-1b39-43f5-ac43-af83be3d4006","M2",2]
["Terrændæk, beton 250 mm","00a29cc9-0106-490b-bf45-e59844fa22e2","M2",2]
["Terrændæk, beton, 100 mm","cd723f04-2724-46cf-8b67-a292b7b70c43","M2",2]
["Terrændæk, beton, 120 mm","07fd2614-687c-47bd-9068-8e660fbe5d49","M2",2]
["Terrændæk, let","43562efd-316e-5147-9d55-42c963e834c4","M2",2]
["Underlag, isolering EPS 150 mm og komprimeret grus","352b71ff-7aa9-4d6c-b21a-6f5bd9767eda","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 350 mm og singels","e510a1e4-c95b-5c6d-9b5f-e291aed58978","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 360 mm og komprimeret grus","5656bfe0-0e8d-4585-8645-68669833ed64","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 400 mm og komprimeret grus","ee82edfa-d294-4f98-97c9-3ef5596cc1fd","M2",3]
["Underlag, isolering skumglas og stabilgrus","75ff8538-6f4c-5d70-9fa4-a6498ec890d5","M2",3]

{"sheet":"El- og mekaniske anlæg","index":8,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["El-anlæg","205798f2-16d0-4719-89fc-c6d6cf274375"]
["Belysning","8cbf3a89-57c8-4725-b3c3-481c1d6ce19d"]
["Transportanlæg","858395b4-2734-485e-ab34-c3129c7d24e7"]
["Energiproduktion","dc4a81ce-2d10-4fba-b282-a3cce4e9a187"]
["Andet (El- og mekaniske anlæg)","97145af4-423d-447f-a76e-b26feba645cd"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Solceller","5bdcfa0d-58f9-4904-9519-1b51ae87db68","M2",1]
["Solcelleanlæg 1000 kWh / m2*a","70a564ed-65bc-48fd-9455-5ae413f7db2b","M2",1]

{"sheet":"Fundamenter","index":9,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Randfundamenter","1a966c7c-fd7c-4abc-9d4b-307fdcd0cc88"]
["Stribefundamenter_under_bærende_indervægge","846a848b-fa1a-43c8-85ed-8f2294c06ca5"]
["Punktfundament","e5f1c0f4-431e-4722-919f-35b15793f061"]
["Pælefundering","270e865a-07e6-4dbd-b4ff-a5e90edeba60"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Linjefundament under fritstående væg, frostfri 920/350 mm (h/b), letklinkerblokke","2b7d49a9-db00-4a24-b9e6-844d5cdb8718","M",1]
["Linjefundament under fritstående væg, frostfri 970/100 mm (h/b), letklinkerblokke","08c1f80d-d4cd-40f8-a2cb-d3beb7a4ae03","M",1]
["Linjefundament, 900/400 mm (h/b), 3-5 etager","09e7508f-7250-5946-b253-2b50ea755df9","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1050/390 mm (h/b), skawblokke","48d33981-0406-4003-949b-62e7853f898d","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/300 mm (h/b), 1-5 etager","181321e8-1f13-54d2-a976-111381cafe3e","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/300 mm (h/b), 1-5 etager, blokke","7165537e-22da-54a5-88f7-4d22932b6cc5","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/350 mm (h/b), 1-5 etager","4f2090fe-4942-4102-991b-c25c3c4eb39d","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/400 mm (h/b), 1-5 etager","c5ab6cd4-1137-5612-a423-cd8beb293457","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/400 mm (h/b), 1-5 etager, blokke","9793121d-7965-50ca-ace8-e8a8ef466583","M",1]
["-","-","-","-"]
["Indvendigt stribefundament, frostfri 880/360 mm (h/b), letklinkerblokke","f6087ef5-db31-473c-b4bc-92ebfcf0aff4","M",1]
["Linjefundament, 400/200 mm (h/b), 3-5 etager","359da70f-6c02-570e-b39a-ca00b2058779","M",1]
["Linjefundament, 400/400 mm (h/b), 3-5 etager","2a0ed60b-b9cd-5f6c-986e-7ca4e558c9bc","M",1]
["-","-","-","-"]
["Punktfundament, frostfri, 200/1000/1000 mm (h/b/d)","48c81ae2-8baf-5155-bdef-666653cc1a3e","Pcs",1]
["Punktfundament, 1-2 etager 400/1000/1000 mm (h/b/d)","77a48a23-f1a7-50a8-ad48-e00cc32f1ba5","Pcs",1]
["Punktfundament, 3-5 etager 400/1000/1000 mm (h/b/d)","759e4b11-9425-5c84-80a7-0dd141d561a0","Pcs",1]
["Skruet stålpæl","c149e5c0-027f-574a-bfc4-887e0391f583","Pcs",1]
["-","-","-","-"]
["Rammet betonpæl, 300/300/12000","d15d1d5c-609a-5ead-8449-5079a773f739","Pcs",1]
["Rammet betonpæl, 250/250/10000","9be03d27-acb9-4be0-88dd-580a807b1b34","Pcs",1]
["Skruet stålpæl","c149e5c0-027f-574a-bfc4-887e0391f583","Pcs",1]

{"sheet":"Søjler og bjælker","index":10,"n_rows":193,"n_cols":4,"rows_kept":193,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Søjler","506a420e-c3cd-4849-a759-3117f10937b1"]
["Bjælker","ec9ee040-9c1d-4cae-864c-4c6a0e4b8c5b"]
["Beklædning","0bea536d-2284-4728-80c8-2e01119c4cc7"]
["Andet (søjler og bjælker)","041605d6-5971-4ef5-8861-a8bb299082a7"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Bjælker/søjler, stål HEA 100","4355ad71-0dd0-58a3-b155-ca1954be5c98","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 120","47cd4308-d24d-52e8-be24-617e2efc18c3","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 140","a7aa9301-3c7d-56af-8c3a-e624e4430444","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 160","de84d35f-8387-54d3-96be-4b755d90f971","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 180","4b7c5180-a746-55d0-970b-76a91e22274c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 200","4bfa31d6-2b93-56ac-883a-7aa34b46fd45","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 220","1ae2f65f-ec2e-5d36-920e-b9d3e16fa4e2","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 240","53473977-b33e-58c6-8b57-1949a170f179","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 260","e9c1d434-0a19-5b5c-8f20-69d007235099","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 280","c2cd05dc-2f21-5c84-ae8d-d1dc3e6c343f","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 300","0e9e0ec1-07d8-5947-a52d-4d74f1d3a2df","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 320","4fa27647-3e14-5180-b664-1c9bbebd34a4","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 340","03a1dee8-ad1e-50df-bdb5-3541e243a10a","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 360","4ce5cafa-a074-5920-98c9-23f22bc7f63b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 400","ec25c105-3ba9-53ca-ab26-2b42bb43ce5c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 100","b04ab771-f30e-534c-8b92-ace4a942674e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 1000","34155ff4-62b0-496e-9bcc-44be1d3c84e7","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 120","08d199a8-fe31-5f8e-a54c-45085a7dc790","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 140","7c1c9373-39bd-54cb-954b-90ad2d1eeadd","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 160","f2a184f5-288d-55f8-b8fe-0b9ce13282fa","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 180","c120c4fc-ad63-5474-a799-7f2e072d51ea","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 200","76223e83-4748-5a32-9326-a253895a11b7","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 220","9c8b0532-65b3-5365-9ae4-c0dcb7439b8d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 240","5593dcf2-018b-5f80-a092-f4111c4e522e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 260","3e71814f-bfe1-5307-be73-6198a84b3719","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 280","4a53281e-f768-5c96-93d0-35a4ce8e7f5e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 300","1a90b275-2270-59a9-877e-b67471f5c3cb","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 320","d6d00f61-a273-5d1e-a1e8-bf6b60221b0c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 340","6cc5bc15-45d9-55ae-9bb6-cc89a6af80e3","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 360","90b4b6f9-19f4-5ed4-9e66-740adf67fa6b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 400","082886ac-219c-590e-b96c-b5429bfcba47","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 450","44ff125f-1f0e-4f23-9f7c-e3beb97a3e7a","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 500","97fda0aa-e89f-4b4b-ba96-f76ab9885861","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 550","15ed3048-771d-4af7-ac04-631e2ccb235d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 600","3d5dc2c1-577e-4bd1-a62f-777deb4411f8","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 650","9ba0a2a0-06d6-4f7b-8534-301e402d6e9d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 700","bea121e2-a48d-4168-8045-ed20d075a84b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 800","99e88cfc-4492-4aec-9a24-26336949e52c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 900","cc6b740b-efd1-461b-adb9-65b61af8728a","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 200/200","7b469a18-60f7-5e0e-8a12-ab68b40414c0","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 300/300","80e0a22d-587e-5ad9-b29f-a67228dc2830","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 400/400","aa7977e9-e008-54ea-a799-f140750013cc","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 200/200","0de20324-d85c-5316-88bf-35a4098759a1","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 300/300","fb7a83a0-ad11-5d46-b5ea-850d87dfb861","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 400/400","8e4dc9e1-ad5c-513e-90b7-7cfb70eec495","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 100/150","7d6e088f-76bc-4d74-87f2-bf1e194c41cb","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 100/200","da6a29de-b181-40a2-b897-769f0a22db16","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 150/150","a5dd5c61-0a67-4860-9e71-26e5a17050f1","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 200/200","3fab4b2e-96c8-4f94-96e1-b3738a0919cb","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/145","fc2fbd30-137a-4202-b418-b3eef7e30f70","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/195","96e6db18-99a1-5de6-a32d-7c19b503c619","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/220","3ca28db0-82db-5bee-9de4-42c82db62856","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/245","833d2678-df30-539f-b70c-1c79e7d177a3","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/295","cdab72b2-8bd4-5965-9a22-e4d855432cfa","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/340","0f2f74d2-bf78-5c37-924b-2d92c38a6d6d","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/95","de3fb104-a28a-537b-9ed0-84e9e326247a","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/150","bc9a7bd7-e2e4-404d-8941-1de254eb8d59","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/200","e7b565fa-8a88-49c0-beac-9e8d30316b9b","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/225","7af24b56-7773-40d9-9b57-8772d6f3bd45","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 100/6","18ecd3c5-e013-5eaa-80d6-15377cd8c431","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 140/6","69cad22f-2540-5dea-8b5e-910de743a8f2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 180/8","d209c469-3137-52e8-806a-0bc3d38708b2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 200/10","1a46e41a-5177-580f-a62d-68117fc40f2f","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 250/10","2c559f01-18c9-5635-bc2b-dd371d1d0db2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 300/10","a7fa53e2-2f1f-5938-a8ff-79311844e9a8","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 400/20","77e1574e-0bf7-5525-8e3a-d9cb636f67b3","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 100/50/5","ef4674e8-7c85-5781-a37b-58646e3cbf78","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 140/80/5","7579a177-971b-5c5b-888a-6544efb72c3c","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 180/100/8","d778f09f-6004-5570-b4e9-4d2ed2d30da1","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 200/100/10","d7537b32-c4d2-5c5c-a9a0-da24555aa586","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 250/150/10","16180021-d323-5e77-915d-c41dba30b6a2","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 300/200/10","7e3d06fc-0701-52cb-b182-bb535e483dea","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 400/200/12","214ed5ce-6544-5040-af6f-02fc661b0b37","M",1]
["-","-","-","-"]
["Betonbjælke, KB 580/180 (til 180 mm huldæk)","8c46b61a-51fb-568f-b1bd-07dbf5b4d359","M",1]
["Betonbjælke, KB 620/220 (til 220 mm huldæk)","6f1e747b-3f76-4c56-9a00-f4eec0a6a846","M",1]
["Betonbjælke, KB 820/220 (til 220 mm huldæk)","46b81d6f-3fb4-41fb-9699-7bb37ea578b5","M",1]
["Betonbjælke, KB 820/320 (til 320 mm huldæk)","8f865d3f-9469-5185-a5a2-e254010b499b","M",1]
["Betonbjælke, KBE 580/180 (til 180 mm huldæk)","8f0fb09c-2a2b-5e37-8c85-a5ca31fa7284","M",1]
["Betonbjælke, KBE 620/220 (til 220 mm huldæk)","8a999f3e-1a76-418f-9b36-1675862c1bc8","M",1]
["Betonbjælke, KBE 820/220 (til 220 mm huldæk)","ab2f7793-4f55-4552-8ce7-dee2df63facf","M",1]
["Betonbjælke, KBE 820/320 (til 320 mm huldæk)","1d367c91-b301-564e-9411-c98ef8353b30","M",1]
["Betonbjælke, RB 180/480 mm","b28b75e6-d7b2-4f33-a555-7888be1e5147","M",1]
["Betonbjælke, RB 240/540 mm","3cae26e6-d0c3-42e1-9dd8-43adc28c04f0","M",1]
["Betonbjælke, RB 300/600 mm","3d298293-2968-44a1-b4aa-4f5ac2b7cbe0","M",1]
["Betonbjælke, RB 360/660 mm","51282f58-4871-4a02-b945-2c41be393fda","M",1]
["Betonbjælke, RB 420/720 mm","7cd85c93-b8f6-4482-af18-8b6b015387d3","M",1]
["Betonbjælke, RB 500/840 mm","642fb3fb-9bb0-4b17-b569-8119971457cc","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 100/150","5295bb55-43be-4afa-987b-8a30a4c08e75","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 100/200","2856465b-af79-49bb-894e-ac9a31664849","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 150/150","94b69a9b-0f53-4fa3-a91e-8bf9375c1915","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 200/200","61bae858-70dd-4f35-b4fc-56b9d9d8503a","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/145","724eb60b-59d7-5131-a107-26bfa65b6461","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/195","9ce15404-56eb-5471-a4ea-9e9f19f64b4f","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/220","dc57e04f-c393-5a1a-9b7b-41d6928d2c3b","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/245","f87fab12-c783-43fb-8344-7907d51b77e6","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/295","1ff3f53a-ef78-474c-b96c-8da9c381c067","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/340","4647a407-e6af-49f1-a491-3e2c57e224d8","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/95","9e4f1215-e96c-5954-904f-dbf654573867","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/150","9458f55a-17de-4384-9a84-c1ec3601a7c0","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/200","21398c9f-45b7-4ce9-8d64-2203f8731b03","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/225","d5947f9e-8195-4f74-aff7-e8dd69e441e2","M",1]
["Bjælker, stål IPE 100","cf2d8b27-f663-5238-a3a5-bb8cc32e6c76","M",1]
["Bjælker, stål IPE 140","c7b30da5-1b51-55e8-996e-3f07cf693a40","M",1]
["Bjælker, stål IPE 180","1d164c9b-bb44-5882-ab82-5726a85b9a2c","M",1]
["Bjælker, stål IPE 220","657f4d32-b694-5a6d-a0e6-7a45698e1bc4","M",1]
["Bjælker, stål IPE 270","56e6aa96-72fd-58bd-a859-b49f65ed43bc","M",1]
["Bjælker, stål IPE 300","0f2ddf4c-2314-551b-a662-2c2b9a0edbfb","M",1]
["Bjælker, stål IPE 330","3b57fcb3-6747-598b-900e-bfdb3492f201","M",1]
["Bjælker, stål IPE 360","6a99d55d-e60a-5487-a671-de9529b21294","M",1]
["Bjælker, stål IPE 400","8a694c26-ed48-5d07-991c-d4ade8df7a6c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 100","4355ad71-0dd0-58a3-b155-ca1954be5c98","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 120","47cd4308-d24d-52e8-be24-617e2efc18c3","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 140","a7aa9301-3c7d-56af-8c3a-e624e4430444","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 160","de84d35f-8387-54d3-96be-4b755d90f971","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 180","4b7c5180-a746-55d0-970b-76a91e22274c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 200","4bfa31d6-2b93-56ac-883a-7aa34b46fd45","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 220","1ae2f65f-ec2e-5d36-920e-b9d3e16fa4e2","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 240","53473977-b33e-58c6-8b57-1949a170f179","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 260","e9c1d434-0a19-5b5c-8f20-69d007235099","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 280","c2cd05dc-2f21-5c84-ae8d-d1dc3e6c343f","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 300","0e9e0ec1-07d8-5947-a52d-4d74f1d3a2df","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 320","4fa27647-3e14-5180-b664-1c9bbebd34a4","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 340","03a1dee8-ad1e-50df-bdb5-3541e243a10a","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 360","4ce5cafa-a074-5920-98c9-23f22bc7f63b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 400","ec25c105-3ba9-53ca-ab26-2b42bb43ce5c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 100","b04ab771-f30e-534c-8b92-ace4a942674e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 1000","34155ff4-62b0-496e-9bcc-44be1d3c84e7","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 120","08d199a8-fe31-5f8e-a54c-45085a7dc790","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 140","7c1c9373-39bd-54cb-954b-90ad2d1eeadd","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 160","f2a184f5-288d-55f8-b8fe-0b9ce13282fa","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 180","c120c4fc-ad63-5474-a799-7f2e072d51ea","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 200","76223e83-4748-5a32-9326-a253895a11b7","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 220","9c8b0532-65b3-5365-9ae4-c0dcb7439b8d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 240","5593dcf2-018b-5f80-a092-f4111c4e522e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 260","3e71814f-bfe1-5307-be73-6198a84b3719","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 280","4a53281e-f768-5c96-93d0-35a4ce8e7f5e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 300","1a90b275-2270-59a9-877e-b67471f5c3cb","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 320","d6d00f61-a273-5d1e-a1e8-bf6b60221b0c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 340","6cc5bc15-45d9-55ae-9bb6-cc89a6af80e3","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 360","90b4b6f9-19f4-5ed4-9e66-740adf67fa6b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 400","082886ac-219c-590e-b96c-b5429bfcba47","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 450","44ff125f-1f0e-4f23-9f7c-e3beb97a3e7a","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 500","97fda0aa-e89f-4b4b-ba96-f76ab9885861","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 550","15ed3048-771d-4af7-ac04-631e2ccb235d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 600","3d5dc2c1-577e-4bd1-a62f-777deb4411f8","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 650","9ba0a2a0-06d6-4f7b-8534-301e402d6e9d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 700","bea121e2-a48d-4168-8045-ed20d075a84b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 800","99e88cfc-4492-4aec-9a24-26336949e52c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 900","cc6b740b-efd1-461b-adb9-65b61af8728a","M",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet 180/230 mm (til 180 mm dæk)","e7178156-399c-525b-ab51-9ad03405ff9c","M",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet, 220/250 (til 220 mm dæk)","91a8d38a-2dbf-4ae1-b9f1-e0a9f434dd59","M",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet, 320/310 (til 320 mm dæk)","0c3d4d0e-5159-5ed0-9387-a0db9ecae6d0","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 180/300 (til 180 mm dæk)","27f83064-d763-5496-8e0b-166cb95978e0","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 220/400 (til 220 mm dæk)","3e0509d9-e010-4b72-bfde-0bb096700652","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 320/300 mm (til 320 mm dæk)","27f37731-b6dd-5ce7-a2f6-27981345537c","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/200","47e8c25e-3788-43fd-87df-748ad60a1889","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/250","e1f6bdc6-e464-4f41-b8bf-a07d5bb106bd","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/300","b9e0909d-d006-4eb1-90c1-b4f389bb9289","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/350","229ff5e5-ccdd-43cc-8056-974038d447b2","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/400","4d2badec-db71-48f3-95ce-e24d7992289f","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/450","acee3132-f9e2-494c-909f-fe2ff46e1dca","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/500","ff0bb43e-6ebe-40f3-92a4-fa86786809b9","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/250","2c48d1cc-bd59-44b5-ae81-256f55adb19e","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/300","dd16269e-1fa9-41a7-93b3-f144864199e4","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/350","d36a21af-8410-4114-aea7-a7667a59cc77","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/400","f4199701-5e4d-4197-b0d1-2beeda495704","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/450","72025f2b-af7d-490d-801c-b4d35fc33e2e","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/500","b82c5fb8-1e63-4b5b-8f5c-26eb32fec7c6","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/200","b73f8983-fe8e-4cca-9c64-e85abfc45278","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/220","3f98b635-ce84-4da3-a7ce-6b755fee30f8","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/250","e310d101-28b9-4c1c-9db5-b1716ad5b746","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/300","968f939a-9ee7-417d-8a12-97b2d8d65c1d","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/350","03473af2-84ba-43f2-9652-48ad25b768c3","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/400","ae62d5d6-5710-44fa-a7e5-c46b8fb5a9c7","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/450","e815f5ac-16c9-4e11-892a-223c19731655","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/500","246a6fa6-3514-4d06-bc7b-a974672a4d10","M",1]
["-","-","-","-"]
["Beklædning, brandgips 15 mm","28185835-607b-5336-bb15-b10f3eb840e5","M2",1]
["Beklædning, brandgips 20 mm","30e482eb-3d82-5157-9835-05d8be72daec","M2",1]
["Beklædning, brandgips 25 mm","52abdc1a-0502-50d0-93cf-f37125f18be6","M2",1]
["Beklædning, brandgips 30 mm","04427dd1-4748-5000-9ad5-a7a9f4e65d58","M2",1]

{"sheet":"Udendørs areal","index":11,"n_rows":458,"n_cols":4,"rows_kept":458,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Sekundær bebyggelse","670dd86e-1a08-4ef9-900e-1953dd4c1c3c"]
["Belægninger","14bdd9bc-fc11-4846-b89d-5434dd04b773"]
["Terrænbefæstninger ","0cec4daa-43c6-402a-89ef-4bd3a4b25312"]
["Udendørs belysning","c995ac63-9c84-4f58-82d5-5fe7ffd3da89"]
["Installationer over jord","02bccdda-7818-4c24-b028-5bfebaff4413"]
["Installationer under jord","d4beed46-bf57-49c7-a57f-a9bdf42484a5"]
["Udendørs inventar","87252bfb-b1f4-460f-b2c3-82cac8f79450"]
["Udendørs trapper og ramper","801b6a1a-982a-4e64-b6ac-faee4055a1d0"]
["Andet (udendørs areal)","4b058227-654f-426f-96ad-44caaf9cdf1b"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Beklædning, brandgips 15 mm","28185835-607b-5336-bb15-b10f3eb840e5","M2",1]
["Beklædning, brandgips 20 mm","30e482eb-3d82-5157-9835-05d8be72daec","M2",1]
["Beklædning, brandgips 25 mm","52abdc1a-0502-50d0-93cf-f37125f18be6","M2",1]
["Beklædning, brandgips 30 mm","04427dd1-4748-5000-9ad5-a7a9f4e65d58","M2",1]
["Belægning, asfalt","baff9128-94dd-42e1-acd6-b4ad80431094","M2",1]
["Belægning, asfalt mod terræn","1e3f710b-389c-46f9-82ab-791a199e0311","M2",1]
["Belægning, betonfliser, 5 cm","4f2c4e1b-b22b-4a9e-acaf-5a207955dd9b","M2",1]
["Belægning, betonfliser, 8 cm","5e9bcb6c-3765-4d6c-a46f-4f38b5380bf7","M2",1]
["Betonbjælke, KB 580/180 (til 180 mm huldæk)","8c46b61a-51fb-568f-b1bd-07dbf5b4d359","M",1]
["Betonbjælke, KB 620/220 (til 220 mm huldæk)","6f1e747b-3f76-4c56-9a00-f4eec0a6a846","M",1]
["Betonbjælke, KB 820/220 (til 220 mm huldæk)","46b81d6f-3fb4-41fb-9699-7bb37ea578b5","M",1]
["Betonbjælke, KB 820/320 (til 320 mm huldæk)","8f865d3f-9469-5185-a5a2-e254010b499b","M",1]
["Betonbjælke, KBE 580/180 (til 180 mm huldæk)","8f0fb09c-2a2b-5e37-8c85-a5ca31fa7284","M",1]
["Betonbjælke, KBE 620/220 (til 220 mm huldæk)","8a999f3e-1a76-418f-9b36-1675862c1bc8","M",1]
["Betonbjælke, KBE 820/220 (til 220 mm huldæk)","ab2f7793-4f55-4552-8ce7-dee2df63facf","M",1]
["Betonbjælke, KBE 820/320 (til 320 mm huldæk)","1d367c91-b301-564e-9411-c98ef8353b30","M",1]
["Betonbjælke, RB 180/480 mm","b28b75e6-d7b2-4f33-a555-7888be1e5147","M",1]
["Betonbjælke, RB 240/540 mm","3cae26e6-d0c3-42e1-9dd8-43adc28c04f0","M",1]
["Betonbjælke, RB 300/600 mm","3d298293-2968-44a1-b4aa-4f5ac2b7cbe0","M",1]
["Betonbjælke, RB 360/660 mm","51282f58-4871-4a02-b945-2c41be393fda","M",1]
["Betonbjælke, RB 420/720 mm","7cd85c93-b8f6-4482-af18-8b6b015387d3","M",1]
["Betonbjælke, RB 500/840 mm","642fb3fb-9bb0-4b17-b569-8119971457cc","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 100/150","5295bb55-43be-4afa-987b-8a30a4c08e75","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 100/200","2856465b-af79-49bb-894e-ac9a31664849","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 150/150","94b69a9b-0f53-4fa3-a91e-8bf9375c1915","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 200/200","61bae858-70dd-4f35-b4fc-56b9d9d8503a","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/145","724eb60b-59d7-5131-a107-26bfa65b6461","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/195","9ce15404-56eb-5471-a4ea-9e9f19f64b4f","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/220","dc57e04f-c393-5a1a-9b7b-41d6928d2c3b","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/245","f87fab12-c783-43fb-8344-7907d51b77e6","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/295","1ff3f53a-ef78-474c-b96c-8da9c381c067","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/340","4647a407-e6af-49f1-a491-3e2c57e224d8","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 45/95","9e4f1215-e96c-5954-904f-dbf654573867","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/150","9458f55a-17de-4384-9a84-c1ec3601a7c0","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/200","21398c9f-45b7-4ce9-8d64-2203f8731b03","M",1]
["Bjælker, konstruktionstræ 75/225","d5947f9e-8195-4f74-aff7-e8dd69e441e2","M",1]
["Bjælker, stål IPE 100","cf2d8b27-f663-5238-a3a5-bb8cc32e6c76","M",1]
["Bjælker, stål IPE 140","c7b30da5-1b51-55e8-996e-3f07cf693a40","M",1]
["Bjælker, stål IPE 180","1d164c9b-bb44-5882-ab82-5726a85b9a2c","M",1]
["Bjælker, stål IPE 220","657f4d32-b694-5a6d-a0e6-7a45698e1bc4","M",1]
["Bjælker, stål IPE 270","56e6aa96-72fd-58bd-a859-b49f65ed43bc","M",1]
["Bjælker, stål IPE 300","0f2ddf4c-2314-551b-a662-2c2b9a0edbfb","M",1]
["Bjælker, stål IPE 330","3b57fcb3-6747-598b-900e-bfdb3492f201","M",1]
["Bjælker, stål IPE 360","6a99d55d-e60a-5487-a671-de9529b21294","M",1]
["Bjælker, stål IPE 400","8a694c26-ed48-5d07-991c-d4ade8df7a6c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 100","4355ad71-0dd0-58a3-b155-ca1954be5c98","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 120","47cd4308-d24d-52e8-be24-617e2efc18c3","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 140","a7aa9301-3c7d-56af-8c3a-e624e4430444","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 160","de84d35f-8387-54d3-96be-4b755d90f971","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 180","4b7c5180-a746-55d0-970b-76a91e22274c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 200","4bfa31d6-2b93-56ac-883a-7aa34b46fd45","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 220","1ae2f65f-ec2e-5d36-920e-b9d3e16fa4e2","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 240","53473977-b33e-58c6-8b57-1949a170f179","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 260","e9c1d434-0a19-5b5c-8f20-69d007235099","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 280","c2cd05dc-2f21-5c84-ae8d-d1dc3e6c343f","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 300","0e9e0ec1-07d8-5947-a52d-4d74f1d3a2df","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 320","4fa27647-3e14-5180-b664-1c9bbebd34a4","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 340","03a1dee8-ad1e-50df-bdb5-3541e243a10a","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 360","4ce5cafa-a074-5920-98c9-23f22bc7f63b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEA 400","ec25c105-3ba9-53ca-ab26-2b42bb43ce5c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 100","b04ab771-f30e-534c-8b92-ace4a942674e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 1000","34155ff4-62b0-496e-9bcc-44be1d3c84e7","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 120","08d199a8-fe31-5f8e-a54c-45085a7dc790","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 140","7c1c9373-39bd-54cb-954b-90ad2d1eeadd","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 160","f2a184f5-288d-55f8-b8fe-0b9ce13282fa","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 180","c120c4fc-ad63-5474-a799-7f2e072d51ea","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 200","76223e83-4748-5a32-9326-a253895a11b7","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 220","9c8b0532-65b3-5365-9ae4-c0dcb7439b8d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 240","5593dcf2-018b-5f80-a092-f4111c4e522e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 260","3e71814f-bfe1-5307-be73-6198a84b3719","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 280","4a53281e-f768-5c96-93d0-35a4ce8e7f5e","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 300","1a90b275-2270-59a9-877e-b67471f5c3cb","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 320","d6d00f61-a273-5d1e-a1e8-bf6b60221b0c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 340","6cc5bc15-45d9-55ae-9bb6-cc89a6af80e3","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 360","90b4b6f9-19f4-5ed4-9e66-740adf67fa6b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 400","082886ac-219c-590e-b96c-b5429bfcba47","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 450","44ff125f-1f0e-4f23-9f7c-e3beb97a3e7a","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 500","97fda0aa-e89f-4b4b-ba96-f76ab9885861","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 550","15ed3048-771d-4af7-ac04-631e2ccb235d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 600","3d5dc2c1-577e-4bd1-a62f-777deb4411f8","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 650","9ba0a2a0-06d6-4f7b-8534-301e402d6e9d","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 700","bea121e2-a48d-4168-8045-ed20d075a84b","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 800","99e88cfc-4492-4aec-9a24-26336949e52c","M",1]
["Bjælker/søjler, stål HEB 900","cc6b740b-efd1-461b-adb9-65b61af8728a","M",1]
["Bund, aluminiumsbund med gulv i træ","413bf3b5-717c-598a-bc69-d44ce921d8ce","M2",1]
["Bund, betonbund, armeret","fd36cdbd-0938-55b7-be29-4c078906e8a2","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i aluminiumsplade","60f47516-3f6d-5f50-94fb-f10acb5bac10","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i fiberbeton","26d9acd2-3dc7-595b-a828-74ac7a024c01","M2",1]
["Bund, stålramme med gulv i træ","77f013a7-c8ee-55a8-8443-e2871695ca88","M2",1]
["Dæk, beton bundplade","4173b675-aa1a-5d95-b71a-2f1247a98266","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,18/7,0 m","4b150038-75ad-5308-9b8a-71d36c8b0f21","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,22/12,0 m","1a865038-f98e-426c-b714-56147ff63ff8","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,22/7,0 m","0680fd0f-06dd-4e8a-8754-06e2183edfbd","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,27/12,0 m","5cb0aa64-8c45-4866-8de9-5a66e26a13bf","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,27/7,0 m","73d92f99-e606-4651-86c6-4e37e2bfdfb6","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,32/12,0 m","a4df4ba5-fc25-57c0-ba0a-07998034cc06","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,16/5,0 m","1c1ac803-0323-5875-b81e-63286831937d","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,18","3092f0ba-db49-4b16-8d52-471c24287544","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,2/7,0 m","6b015df5-9096-593a-8c00-071c95aa24bc","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,24/7,0 m","766cd342-ff2f-51a0-9918-44043c575dd1","M2",2]
["Dæk, gulvbjælke 50/195 mm pr. 60 cm, 2x95 mm isolering","9f2b7749-35a2-4c3b-aebc-aa4cea7a6a3c","M2",2]
["Dæk, let","43562efd-316e-5147-9d55-42c963e834c4","M2",2]
["Dæk, massivtræs- /betonelement 0,28/7,0 m, etagedæk","ae42f234-f459-5e23-9140-6c29bf565ecd","M2",2]
["Dæk, pladsstøbt 0,2/5,0 m","0422a883-5249-568d-a46a-09256060fb37","M2",2]
["Dæk, pladsstøbt 0,3/7,0 m","0786e64d-88fb-535e-b163-df2bf50745e5","M2",2]
["Dæk, stål etagedæk","c9e91d56-1a3d-586c-975d-1dbed8dfdf90","M2",2]
["Dæk, træ, CLT-element 0,2/5,0 m","bdfeb671-c6cb-52e7-8fc3-8e4dde179d1d","M2",2]
["Dæk, træelement 0,38/6,0 m","36368c54-c933-54ef-8a1f-c0852ba5a5fc","M2",1]
["Dør, branddør T30","576f3853-56d7-5f30-a6ae-bfe2c49e156d","M2",1]
["Dør, branddør T60","d650cf26-134c-563e-af7f-32c0aebd08f4","M2",1]
["Dør, branddør T90","f8989356-01cb-5f15-9f5c-c814a84a37a5","M2",1]
["Dør, hoveddør","afd116da-494f-5c40-91c9-5101f96f8964","M2",1]
["Dør, industri- og garageport, alu","c95efcbd-7071-5fa2-87fb-cc3d7e1f033c","Pcs",1]
["Dør, indvendig","77c8e9c9-2b33-5a9e-b14a-be459d9f0643","Pcs",1]
["Dør, indvendig glasdør. Træ","92fee8be-a171-4957-a73c-990e120e2d60","Pcs",1]
["Dør, rullegitter, alu","a6b0c1c2-b478-56e5-b8f6-9046087e2962","M2",1]
["Dør, røgdør","7e5b18bd-95b6-58b1-9a02-10625da11391","M2",1]
["Efterisolering af loft i tilgængelig tagrum, papiruld","ff0c8a5f-eaa9-58d6-a230-dc44fac0b46e","M2",2]
["Efterisolering af skrå loft indefra, mineraluld","b554dd77-7b0f-52d6-b5d1-cfd28334980b","M2",2]
["Efterisolering af skrå loft indefra, papiruld","e2005272-aed0-5696-8623-84e60fd75bff","M2",2]
["Efterisolering af skrå tag udefra, mineraluld","909b00cb-9888-5316-baaa-1ba5a0f08906","M2",2]
["Efterisolering af skrå tag udefra, papiruld","62e5fe6d-591d-5d20-85a1-c158ea4ef54a","M2",2]
["Fastgørelse, galger","d42ef2b5-16f9-5209-9391-0ebcf7837972","Pcs",2]
["Fastgørelse, indspænding i etagetæk","2e1baf07-32a4-5e14-86ba-9534917e7626","Pcs",2]
["Fastgørelse, indspænding i murværk","d2dcead8-bf9f-5fc7-87b6-f33cc5b138c4","Pcs",2]
["Fastgørelse, konsoller","b1a3cae5-386f-545b-ab4a-59fe37cf77e6","Pcs",2]
["Fastgørelse, kort facadeprofil","72ce8092-6eca-50de-9890-69557522504b","Pcs",2]
["Fastgørelse, lang facadeprofil (lisen)","9ee13207-b5f7-58ba-a40f-3a1505c135e5","Pcs",2]
["Fastgørelse, lang trækstang (bardun)","cfebd5a3-b5c7-5067-82bf-be99ced64274","Pcs",2]
["Fastgørelse, søjler i forkant","9c000dea-8a04-5e17-90e0-cd99bc48364f","Pcs",1]
["Fjernvarmeveksler <20 kW, enfamiliehus og småbyggeri","2a3d7fa4-c094-552b-83dc-9b81bed75ff8","Pcs",1]
["Fjernvarmeveksler 120-400 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","55020381-7128-52ef-bf76-4c1b88a0b719","Pcs",1]
["Fjernvarmeveksler 20-120 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","28421eee-4111-517d-b661-377328522a6f","Pcs",1]
["Fladt tag, gitterdragerkonstruktion (H=600 mm) pr. 1000 mm, 500 mm papiruld ","873e6194-8a2f-4ba1-be5c-37aec4b74f10","M2",2]
["Fladt tag, gitterdragerkonstruktion (H=600 mm) pr. 1000 mm, uisoleret","f38693c0-f7ef-4323-a591-71e3eb41fd4f","M2",2]
["Fladt tag, Gitterspærkonstruktion (H=620 mm) pr. 815 mm, 525 mm papiruld","b8fafebf-9c11-4cf5-9007-c9b6839d43e9","M2",2]
["Fladtagsvindue, plast (komplet vindue)","f7a91b6c-e002-5401-9f3b-58964ac2d763","M2",1]
["Gaskeddel <20 kW, enfamiliehus og småbyggeri","dd43bcbc-fcc6-593d-91c2-241c931908dc","Pcs",1]
["Gaskeddel 120-400 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","9924a69f-2532-5cd8-933a-ed18da80efa2","Pcs",1]
["Gaskeddel 20-120 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","a8642155-bb71-5337-80d5-241b583638d3","Pcs",1]
["Glastag, aluminium (komplet vindue)","f747e1e1-d5b1-5f0f-b2aa-e21f015660c9","M2",2]
["Indvendig glasvæg (EI30)","e36b056e-c967-5cdd-8926-cb4a40ef1103","M2",1]
["Gulv, beton slidlag","30a7d849-f4e3-5f97-9a61-27936710323a","M2",1]
["Gulv, gulvklinker","0cbf55b0-22da-5ef9-8451-7ad5a8fe097a","M2",1]
["Gulv, gulvtæppe","23066b32-22ba-5a24-ba30-d993cd7939ac","M2",1]
["Gulv, gummi","4a0e22cf-79b5-50f0-8412-2f082869fdf9","M2",1]
["Gulv, hærdeplastgulv, epoxy","74f2be3d-81ff-5acd-913c-301b1f310b7a","M2",1]
["Gulv, laminat","c9f28087-7fe0-583c-b045-debcdc9bed40","M2",1]
["Gulv, linoleum","16d900d2-60d3-574f-848d-285421b22acd","M2",1]
["Gulv, naturstensfliser","c8b78bcd-9cf4-5913-9a48-f410c39b0365","M2",1]
["Gulv, parket på EPS-beton","aa0178e3-3bb1-5272-9b93-ea62bcc1f957","M2",1]
["Gulv, parket, limet","e147b20c-b07f-5884-ad72-2fe1703da780","M2",1]
["Gulv, parket, svømmende","c1f43e31-d3ea-567a-8c39-79239dc9395b","M2",1]
["Gulv, trægulv på strøer","81f8cc96-b7b8-5f26-bec2-c4987f68749c","M2",1]
["Gulv, vinyl","b290f94a-7454-53aa-9adc-f5b7e6f9b57d","M2",1]
["Gulv, vådrumsgulv, keramiske fliser","0886cb83-e4ab-55c8-80ed-9c1702f946cb","M2",1]
["Gulv, vådrumsgulv, skridhæmmende vinyl","f91f4c65-a257-5be1-a572-321227480f11","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 100 mm afstand","1daa8b47-a366-5bf3-89ab-e8df5720b08f","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 200 mm afstand","f6d1056a-6d09-5364-a12b-e5c0d37fcf5f","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 250 mm afstand","596ccfad-310d-4422-9408-81a961937971","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 300 mm afstand","718a8d28-36ec-4404-8d15-1478d4c18623","M2",1]
["Inderside, indvendig efterisolering, forsatsvæg, mineraluld","d415e186-8b8d-5554-9f5a-9b414006913e","M2",1]
["Inderside, indvending efterisolering, porebetonblokke","11c0532b-8b6a-5e24-9153-2106d210afed","M2",1]
["Indvendigt stribefundament, frostfri 880/360 mm (h/b), letklinkerblokke","f6087ef5-db31-473c-b4bc-92ebfcf0aff4","M",1]
["Jordvarmeslanger","fbbc687d-9daa-4d66-ba18-0fab37aaa0f2","Pcs",1]
["Karm, curtain wall facade, aluminium","b2ad6476-ee3e-5eff-b631-d7532c26dd56","M2",1]
["Karm, curtain wall facade, stål","49883a4b-037d-5625-b7ef-90ba19802fa0","M2",1]
["Karm, vinduer, aluminium","0a9ebeaf-48ff-50b2-b6c8-97bf39b456d2","M2",1]
["Karm, vinduer, plast","a2d31892-2115-527d-b1a0-5a55a1688efd","M2",1]
["Karm, vinduer, træ","bd9cee0d-d881-5253-a94f-78f1c403c091","M2",1]
["Karm, vinduer, træ-/aluminium","828ed54b-cade-553a-8f79-8123e1b42534","M2",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet 180/230 mm (til 180 mm dæk)","e7178156-399c-525b-ab51-9ad03405ff9c","M",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet, 220/250 (til 220 mm dæk)","91a8d38a-2dbf-4ae1-b9f1-e0a9f434dd59","M",1]
["Kompositbjælke, 1-sidet, 320/310 (til 320 mm dæk)","0c3d4d0e-5159-5ed0-9387-a0db9ecae6d0","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 180/300 (til 180 mm dæk)","27f83064-d763-5496-8e0b-166cb95978e0","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 220/400 (til 220 mm dæk)","3e0509d9-e010-4b72-bfde-0bb096700652","M",1]
["Kompositbjælke, 2-sidet, 320/300 mm (til 320 mm dæk)","27f37731-b6dd-5ce7-a2f6-27981345537c","M",1]
["Linjefundament under fritstående væg, frostfri 920/350 mm (h/b), letklinkerblokke","2b7d49a9-db00-4a24-b9e6-844d5cdb8718","M",1]
["Linjefundament under fritstående væg, frostfri 970/100 mm (h/b), letklinkerblokke","08c1f80d-d4cd-40f8-a2cb-d3beb7a4ae03","M",1]
["Linjefundament, 400/200 mm (h/b), 3-5 etager","359da70f-6c02-570e-b39a-ca00b2058779","M",1]
["Linjefundament, 400/400 mm (h/b), 3-5 etager","2a0ed60b-b9cd-5f6c-986e-7ca4e558c9bc","M",1]
["Linjefundament, 900/400 mm (h/b), 3-5 etager","09e7508f-7250-5946-b253-2b50ea755df9","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1050/390 mm (h/b), skawblokke","48d33981-0406-4003-949b-62e7853f898d","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/300 mm (h/b), 1-5 etager","181321e8-1f13-54d2-a976-111381cafe3e","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/300 mm (h/b), 1-5 etager, blokke","7165537e-22da-54a5-88f7-4d22932b6cc5","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/350 mm (h/b), 1-5 etager","4f2090fe-4942-4102-991b-c25c3c4eb39d","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/400 mm (h/b), 1-5 etager","c5ab6cd4-1137-5612-a423-cd8beb293457","M",1]
["Linjefundament, frostfri 1100/400 mm (h/b), 1-5 etager, blokke","9793121d-7965-50ca-ace8-e8a8ef466583","M",3]
["Loft, akrylmaling","007e635c-a219-5437-b97e-b0953fa3fa75","M2",3]
["Loft, brandgips til fx let lejlighedsskel","d3a9b671-237d-515c-8d5b-924909b7860e","M2",3]
["Loft, fibercementplader, direkte","89b68974-e32b-5688-8e9c-42b6805567ec","M2",3]
["Loft, gipsbaserede akustikpaneler på træforskalling","0202f12a-144a-4e33-bcea-b1015571a6ce","M2",3]
["Loft, gipsplader på stålprofiler","6ad8059f-5c63-5f8a-81cc-6a0707b7645a","M2",3]
["Loft, gipsplader på trælægter","10aa622f-a6c9-5f76-88cc-eceb7b22526f","M2",3]
["Loft, isoleret, loft over det fri","ad8bcadb-2eca-5deb-8426-ef8bc8e4ad31","M2",3]
["Loft, mod uopvarmet rum","2af4eb9e-24da-5481-8f87-7abe574acec8","M2",3]
["Loft, nedhængt demonterbart systemloft","69e2d01f-ac40-5f36-b3bf-69bbf3dbfe0a","M2",3]
["Loft, perforeret krydsfiner","31d70096-e80c-5015-a315-755e1b39e8ef","M2",3]
["Loft, perforeret stål, nedhængt","b4034707-f22c-55dd-8d63-1f2654ef3494","M2",3]
["Loft, træ, bræddeloft","830c0cf6-0cda-5199-8473-0a0c82628a0a","M2",3]
["Loft, træbeton, nedhængt","979863a7-4b7a-424c-a267-4f6ff34e901d","M2",3]
["Loft, træbetonplader på trælægter","e3b6a89e-31dd-4e24-a0de-6f3866a3f5b6","M2",3]
["Loft, trælameller","6ec5aba1-ac6d-58d5-a61c-ec70bc41bedb","M2",2]
["Midterdel, betonelement 120 mm","79f71148-58a4-528b-a48c-a72b3b4e7dbb","M2",2]
["Midterdel, betonelement 120mm, EPS-isolering","cbb01464-af35-5576-9eae-ac637583709e","M2",2]
["Midterdel, betonelement 120mm, mineraluld","852bccbf-7481-5b14-b831-21b7120b7bda","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150 mm","19ed35d4-12f8-5f12-930c-77d01b161355","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150mm, EPS-isolering","050f8b03-df35-55a4-9e48-e0c5efdba7b6","M2",2]
["Midterdel, betonelement 150mm, mineraluld","6a653b7a-7c17-5bfe-a5f6-979686ab5a7d","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180 mm","ed2b0161-0e56-573f-b223-e4c3245eeb00","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180mm, EPS-isolering","5d8a44c4-0e44-5915-a431-d919f62bcdd1","M2",2]
["Midterdel, betonelement 180mm, mineraluld","f32e5136-105d-566b-a761-8dba8a44f6b9","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200 mm","13284332-c50b-59f6-ad2a-6be0f553f845","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200mm, EPS-isolering","ed4e7363-fb63-5e7c-8717-341b20a0919f","M2",2]
["Midterdel, betonelement 200mm, mineraluld","a11aecbe-b8bb-57d8-a6c7-d09df34531f2","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100 mm","af8cac50-0b15-519e-b536-c0886e769a04","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100mm, EPS-isolering","c199c963-87de-5341-8116-c37727c13402","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 100mm, mineraluld","cf78bbed-e445-5198-bb63-a559c0c62457","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120 mm","b5d0ecc9-de16-59c5-b990-41393968e60d","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120mm, EPS-isolering","898b4032-a405-52c0-afb0-1028f7d8ea99","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 120mm, mineraluld","8069706f-8560-52f3-871e-073e327a6316","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150 mm","4dad650a-8242-5c8d-b917-79706848a104","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150mm, EPS-isolering","9fef4497-276b-5de0-8c1a-9cbce37f912f","M2",2]
["Midterdel, betonelement, letbeton 150mm, mineraluld","2ef8bef3-33b0-56b4-a7d9-d196cb596c94","M2",2]
["Midterdel, lersten ubrændt, ikke-bærende","efc62d29-2fa4-566c-8edd-0923ac054c26","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 100 mm","f0e989fa-f0dd-500f-ad01-5a37ef3a361d","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 125 mm","386e1426-a154-410d-a37d-eaa4d235dc1a","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 150 mm","34a8e776-e024-4487-8f9e-38513786b145","M2",2]
["Midterdel, porebeton, 200 mm","86f67290-af94-542f-8b7b-3a12dfe859fd","M2",2]
["Midterdel, stål-sandxich-panel, 200 mm","d0e20f83-0ebb-5638-9c54-fd1724c698c5","M2",2]
["Midterdel, stålskelet, mineraluld","65888852-7933-5f90-8ce0-79b6ea729bb3","M2",2]
["Midterdel, stålskelet, mineraluld","3f15cb8b-561a-5213-83c0-77fa65b30291","M2",2]
["Midterdel, teglblokke, bærende","f76cdb0a-a327-5158-a8da-bc752ab9ae5e","M2",2]
["Midterdel, teglsten, bærende","aaa6ff58-59bd-51d7-98cb-ee59b16be290","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 100mm, mineraluld","f920690d-64c6-5dbb-9caa-a607490a09cf","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 150mm, mineraluld","8e576152-f04d-5ee1-a926-90933dfc9ba6","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element 200mm, mineraluld","2f8d0712-0fd3-530f-bf34-0c74ef7057a5","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 100 mm","a2f27299-e9f9-5678-92cf-8433f900e08e","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 150 mm","93ac4477-f99e-5ac2-8ed8-0ac9dc506481","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, bærende 200 mm","c43f14fd-cee5-5da1-8b10-3274003c26db","M2",2]
["Midterdel, træ, CLT-element, ikke-bærende","3f86d918-e71a-542b-955b-4b935acd2c27","M2",2]
["Midterdel, træelement 2-delt, lejlighedsskel","779c09c8-bea2-5cdb-8331-41add95cec0e","M2",2]
["Midterdel, træelement, lejlighedsskel","c2090187-0d15-504c-9bdf-9df67391e3af","M2",2]
["Midterdel, træelement, mineraluld","70bd3ca5-7094-5197-a8c1-d0fe91efe27b","M2",2]
["Midterdel, træelement, papiruld","03fada9b-be99-5b8d-ae88-58328323a7ad","M2",2]
["Midterdel, træskelet 45/95 pr 600 mm, ikke-bærende, mineraluld","c7e061b9-513e-4797-91e4-9b44680f0ff5","M2",2]
["Midterdel, træskelet, bærende, mineraluld","bad0f27f-f6b6-5d16-9c1e-4a22f524b195","M2",2]
["Midterdel, træskelet, bærende, træfiber","5d7e8ac4-0ad6-5cd7-ab5a-b3a50f25f39e","M2",2]
["Midterdel, træskelet, ikke-bærende, mineraluld","f9bea86d-eac7-5aff-96b4-3f5bef9b4b48","M2",2]
["Midterdel, træskelet, ikke-bærende, træfiber","61296cf0-92b1-5639-bf50-9eefea84b4cc","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195 mm, uisoleret","08c91ad6-4e19-4a74-88d0-30cde8f72b22","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195, 200 mm mineraluld","e6aa0ec2-d8f6-4bdc-8e7e-14d34a6cfe18","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/195, 300 mm mineraluld","c877beac-bc89-436e-a10e-93d92510f70d","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/245 mm, 245 mm papiruld","f1d96c4a-428c-4bbb-ab45-08ab23f62fa2","M2",2]
["Midterdel, træskeletvæg 45/95 mm, OSB plade","1f49e0da-ef58-459a-90a1-55ef85ce12ad","M2",2]
["Midterlag, beton, letklinkerbetonblok, isoleret","6a35adaa-b164-519a-bbf3-923cd5061055","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok 100mm, mineraluld","295e2b38-3bd4-5e0d-8009-ea0be40e7600","M2",2]
["Midterlag, beton, porebetonblok, isoleret","8107e397-dd6b-53e2-9767-86fc5dca5b27","M2",2]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,16/5,0 m","72e6c484-77a8-5b22-b14e-e02b4b1339e4","M2",2]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,2/7,0 m","17d0f5f1-c37b-5dcf-b547-9ebfa6bb9367","M2",2]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,24/7,0 m","a2aa1618-f0e4-5af0-9977-138874301203","M2",2]
["Midterlag, bjælkespær, uventileret, skrå tage, mineraluld","cb2089a9-393d-53f6-a919-f4f49325f451","M2",2]
["Midterlag, bjælkespær, ventileret, skrå tage, mineraluld","80eece07-1247-5598-9e1a-fe61768b0625","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, EPS til puds/ventileret beklædning","55b04eea-d3a7-5235-ba31-7253b88e52fc","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, forsatselement i træ","cc053a13-16d4-5e7b-a9b1-2159769ccefb","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, mineraluld til puds/ventileret beklædning","f3000113-58ee-5eb2-8ada-2f42539cb26d","M2",2]
["Midterlag, efterisolering, PU til puds/ventileret beklædning","b97a0963-0746-5a3a-85b3-81a0dcfae835","M2",2]
["Midterlag, forspændt huldæk 0,18/7,0 m","534da527-963d-53d7-a751-67d07968d56e","M2",2]
["Midterlag, forspændt huldæk 0,32/12,0 m","e70dafa3-d3ac-524d-bbf7-e46137a1585b","M2",2]
["Midterlag, gitterspær, mineraluld og papirisolering","e196e6c4-698f-437e-8a95-69e29db357a3","M2",2]
["Midterlag, halmbaserede vægmoduler","07c166d2-523d-56ae-9d80-b12022f11970","M2",2]
["Midterlag, pladsstøbt 0,2/5,0 m, mineraluld","58441f69-a42e-519b-aa07-463a43adaf1b","M2",2]
["Midterlag, pladsstøbt 0,3/7,0 m, mineraluld","39dfdf12-6823-5af7-86cc-e3363bd1f2f2","M2",2]
["Midterlag, ståldæk","73a3f4a9-ddec-50bf-863e-003051e01c27","M2",2]
["Midterlag, stål-sandwich-panel 300 mm","a3651a13-4047-5e99-a555-5d0091ccc8ef","M2",2]
["Midterlag, teglblok, isoleret","28f5faab-e43b-57f9-b971-7c333df13630","M2",2]
["Midterlag, teglsten, mineraluld","8e9eadb0-b659-5350-9f0b-926f3d91c55f","M2",2]
["Midterlag, træ, CLT-element 0,2/5,0 m","4f10e67b-6330-594c-af9c-5e8d2a03d936","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, flade tage, 7,2m","ce51d7c7-a15c-57ee-8dfb-efc2f5e7debb","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, flade tage, 8m","3b54d015-af45-5685-927e-59efe02f78de","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, skrå tage, 8m","039a6cfa-0e5f-5613-9751-087562dc2196","M2",2]
["Midterlag, træelement, ventileret, flade/skrå tage, 8m","293d8a30-e438-5d52-bc71-050bdb5c35b6","M2",1]
["Nedløbsrør","4bb436e4-17f6-5cf2-b07b-a5c1d66a0608","M",1]
["Nedløbsrør, inde","814f444a-128d-5621-a5f4-72554f0fa10f","M",1]
["Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys)","b2f5c2db-b360-51a8-b94f-2c0880c9dd17","M2",1]
["Press rør","196ca238-852b-5a29-ae01-60a70db73f1a","M",1]
["Punktfundament, 1-2 etager 400/1000/1000 mm (h/b/d)","77a48a23-f1a7-50a8-ad48-e00cc32f1ba5","Pcs",1]
["Punktfundament, 3-5 etager 400/1000/1000 mm (h/b/d)","759e4b11-9425-5c84-80a7-0dd141d561a0","Pcs",1]
["Punktfundament, frostfri, 200/1000/1000 mm (h/b/d)","48c81ae2-8baf-5155-bdef-666653cc1a3e","Pcs",1]
["Radiator 500/1000 mm","96cfffa3-d9ba-5bfb-9cf9-b7c0ad2382cb","Pcs",1]
["Rammet betonpæl 300/300/12000","d15d1d5c-609a-5ead-8449-5079a773f739","Pcs",1]
["Rammet betonpæl, 250/250/10000","9be03d27-acb9-4be0-88dd-580a807b1b34","Pcs",3]
["Renselag, beton C25/30, 50 mm","3760e202-133c-46aa-a7c4-b657e1612e53","M2",1]
["Rude, 2-lags energirude","e5e40667-cd81-51d3-8ffc-32c2f2ef9c72","M2",2]
["Rude, 3-lags energirude","8d5abc34-b662-503e-b231-b9b3a3953f22","M2",1]
["Rustfrit stålrør","3c1418b7-83ca-555e-bd2b-fad9b4108804","M",1]
["Rytterlys, plast/aluminium (komplet vindue)","ea8782f3-a2a4-5374-8a21-16b05e458f9a","M2",3]
["Rækværk, aluminium","8ce0f6de-1531-5ab2-b457-b7cbdf6f97a1","M",3]
["Rækværk, glas og rustfri stål","29d0b8ff-23df-51e1-a351-0f7297f751a3","M",3]
["Rækværk, stål","52f22a0f-dc27-5909-9d4e-f70b76849c3e","M",1]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, 550 mm isolering","7a9e8077-12d3-4d58-9ab0-f66ccaaf1788","M2",2]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, 595 mm isolering","7d463c19-3454-499a-bd1f-b2bb24d2031e","M2",2]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, uisoleret","e8fb2339-d199-4440-a516-09d5b7404101","M2",2]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 500 mm isolering","1de6dced-456c-429f-89ef-a425e67dfe1a","M2",2]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 550 mm isolering","06410b48-cab7-48a5-87d6-48ff6e432f11","M2",2]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 600 mm isolering","c9980408-f2cc-4303-94f4-e5f2b02946ef","M2",2]
["Saddeltag, træspær m. hanebånd 45°, 400 mm isolering","8f8542b1-8532-4d86-9a71-dc8934f6f946","M2",2]
["Skruet stålpæl","c149e5c0-027f-574a-bfc4-887e0391f583","Pcs",1]
["Solceller","5bdcfa0d-58f9-4904-9519-1b51ae87db68","M2",1]
["Sorte rør","33a59a90-e45a-53bd-8b92-518b3ab403d3","M",1]
["Spuns udgravning 4 m (1 kælderetage)","bb0c5d07-a43f-4737-9533-423c960d73c4","M",1]
["Spuns udgravning 8 m (2 kælderetager)","85cfe906-d36a-41ee-ba84-7f7a8556f2c0","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 200/200","7b469a18-60f7-5e0e-8a12-ab68b40414c0","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 300/300","80e0a22d-587e-5ad9-b29f-a67228dc2830","M",1]
["Søjler, beton pendulsøjle 400/400","aa7977e9-e008-54ea-a799-f140750013cc","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 200/200","0de20324-d85c-5316-88bf-35a4098759a1","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 300/300","fb7a83a0-ad11-5d46-b5ea-850d87dfb861","M",1]
["Søjler, beton rammesøjle 400/400","8e4dc9e1-ad5c-513e-90b7-7cfb70eec495","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 100/150","7d6e088f-76bc-4d74-87f2-bf1e194c41cb","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 100/200","da6a29de-b181-40a2-b897-769f0a22db16","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 150/150","a5dd5c61-0a67-4860-9e71-26e5a17050f1","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 200/200","3fab4b2e-96c8-4f94-96e1-b3738a0919cb","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/145","fc2fbd30-137a-4202-b418-b3eef7e30f70","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/195","96e6db18-99a1-5de6-a32d-7c19b503c619","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/220","3ca28db0-82db-5bee-9de4-42c82db62856","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/245","833d2678-df30-539f-b70c-1c79e7d177a3","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/295","cdab72b2-8bd4-5965-9a22-e4d855432cfa","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/340","0f2f74d2-bf78-5c37-924b-2d92c38a6d6d","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 45/95","de3fb104-a28a-537b-9ed0-84e9e326247a","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/150","bc9a7bd7-e2e4-404d-8941-1de254eb8d59","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/200","e7b565fa-8a88-49c0-beac-9e8d30316b9b","M",1]
["Søjler, konstruktionstræ, høvlet 75/225","7af24b56-7773-40d9-9b57-8772d6f3bd45","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 100/6","18ecd3c5-e013-5eaa-80d6-15377cd8c431","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 140/6","69cad22f-2540-5dea-8b5e-910de743a8f2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 180/8","d209c469-3137-52e8-806a-0bc3d38708b2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 200/10","1a46e41a-5177-580f-a62d-68117fc40f2f","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 250/10","2c559f01-18c9-5635-bc2b-dd371d1d0db2","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 300/10","a7fa53e2-2f1f-5938-a8ff-79311844e9a8","M",1]
["Søjler, stål kvadratisk rør SHS 400/20","77e1574e-0bf7-5525-8e3a-d9cb636f67b3","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 100/50/5","ef4674e8-7c85-5781-a37b-58646e3cbf78","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 140/80/5","7579a177-971b-5c5b-888a-6544efb72c3c","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 180/100/8","d778f09f-6004-5570-b4e9-4d2ed2d30da1","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 200/100/10","d7537b32-c4d2-5c5c-a9a0-da24555aa586","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 250/150/10","16180021-d323-5e77-915d-c41dba30b6a2","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 300/200/10","7e3d06fc-0701-52cb-b182-bb535e483dea","M",1]
["Søjler, stål rektangulært rør RHS 400/200/12","214ed5ce-6544-5040-af6f-02fc661b0b37","M",1]
["Tagbelægning, betontagsten","65a3e3b8-5a2a-4166-b52c-ce8a7eb46494","M2",1]
["Tagbelægning, EPDM","9d381578-2306-5c3e-904c-22c5ab6a514a","M2",1]
["Tagbelægning, fibercement","74ce7d9b-2bb8-56c5-a1b9-c1651ff42c9f","M2",1]
["Tagbelægning, skifer","3fd88311-265b-5930-b8f4-6971244b2744","M2",1]
["Tagbelægning, strå","14399c81-afc8-403c-a8a9-0eb99a03dbae","M2",1]
["Tagbelægning, stål, trapezplader","73a4dfd7-2ee5-529d-8950-6d8098b12c55","M2",1]
["Tagbelægning, tagpap","b4aa08e3-fd38-514e-b32b-fb107e112a23","M2",1]
["Tagbelægning, tegl","6fe12a41-b527-50da-9358-0c42539ec684","M2",2]
["Tagbelægning, Zink, stående dobbelfals","7e69077c-bb97-5dbf-9644-87f80b301781","M2",1]
["Terrændæk, beton, 100 mm","cd723f04-2724-46cf-8b67-a292b7b70c43","M2",2]
["Terrændæk, beton, 120 mm","ce1f4896-861d-569f-8d21-7e255221e796","M2",2]
["Terrændæk, beton, 120 mm","07fd2614-687c-47bd-9068-8e660fbe5d49","M2",2]
["Terrændæk, beton, 150 mm","e322e452-3da2-40e0-9b7d-c00145c998fa","M2",2]
["Terrændæk, beton, 200 mm","440d296a-1b39-43f5-ac43-af83be3d4006","M2",2]
["Terrændæk, beton, 250 mm","00a29cc9-0106-490b-bf45-e59844fa22e2","M2",2]
["Trappe i beton, per etage","1f104def-f365-4959-835c-6d4a355d6e4d","Pcs",1]
["Trappe i træ, per etage","ac56acce-658e-4db2-8adc-41d6a3090beb","Pcs",1]
["Træ, I-bjælke H 47/200","47e8c25e-3788-43fd-87df-748ad60a1889","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/250","e1f6bdc6-e464-4f41-b8bf-a07d5bb106bd","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/300","b9e0909d-d006-4eb1-90c1-b4f389bb9289","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/350","229ff5e5-ccdd-43cc-8056-974038d447b2","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/400","4d2badec-db71-48f3-95ce-e24d7992289f","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/450","acee3132-f9e2-494c-909f-fe2ff46e1dca","M",1]
["Træ, I-bjælke H 47/500","ff0bb43e-6ebe-40f3-92a4-fa86786809b9","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/250","2c48d1cc-bd59-44b5-ae81-256f55adb19e","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/300","dd16269e-1fa9-41a7-93b3-f144864199e4","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/350","d36a21af-8410-4114-aea7-a7667a59cc77","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/400","f4199701-5e4d-4197-b0d1-2beeda495704","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/450","72025f2b-af7d-490d-801c-b4d35fc33e2e","M",1]
["Træ, I-bjælke HB 97/500","b82c5fb8-1e63-4b5b-8f5c-26eb32fec7c6","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/200","b73f8983-fe8e-4cca-9c64-e85abfc45278","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/220","3f98b635-ce84-4da3-a7ce-6b755fee30f8","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/250","e310d101-28b9-4c1c-9db5-b1716ad5b746","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/300","968f939a-9ee7-417d-8a12-97b2d8d65c1d","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/350","03473af2-84ba-43f2-9652-48ad25b768c3","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/400","ae62d5d6-5710-44fa-a7e5-c46b8fb5a9c7","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/450","e815f5ac-16c9-4e11-892a-223c19731655","M",1]
["Træ, I-bjælke HI 70/500","246a6fa6-3514-4d06-bc7b-a974672a4d10","M",1]
["Udvendig dør, træ","a51ce3a3-d7dd-4131-8d8f-b465524af6bb","M2",1]
["Udvendig trappe i stål, per etage","f32cb9ae-7940-45b9-a517-abbdb1871b68","Pcs",1]
["Underlag, isolering EPS 150 mm og komprimeret grus","352b71ff-7aa9-4d6c-b21a-6f5bd9767eda","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 350 mm og singels","e510a1e4-c95b-5c6d-9b5f-e291aed58978","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 360 mm og komprimeret grus","5656bfe0-0e8d-4585-8645-68669833ed64","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 400 mm og komprimeret grus","ee82edfa-d294-4f98-97c9-3ef5596cc1fd","M2",3]
["Underlag, isolering skumglas og stabilgrus","75ff8538-6f4c-5d70-9fa4-a6498ec890d5","M2",3]
["Varmepumpe 10 kW, enfamiliehus","90751522-ca91-5780-97bb-c5f90b7ac0c1","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 110 L, decentral, per badeværelse (stk.)","50dc5fee-a095-577e-b5df-b59d41716fc0","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 160 L, 1-familiehus","5537057b-0f48-5a7a-9f0f-4258902ea50a","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 500 L, central, skoler institutioner, u. storkøkken el brusere","af748ffb-8dba-5f0a-bf61-3a21ed2e3d6d","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 500 L, kontor, per 5-10 brusere el storkøkken, decentral","3e73f9d3-4b1a-5bdb-b9ff-64a8436738ef","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder, central, 50 L per badeværelse (stk.)","632dd301-2036-5161-bb0a-7937872051ca","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder, gennemstrømningsvandvarmer 4 L, decentral, Kontor, til toiletkerne / tekøkken","d32f1ec6-699c-5445-b5be-0c76366a95f8","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 10.000 m3/h til kontor","f581ad41-d661-5564-bd03-38c64b14431a","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 120 m3/h, etageboliger, decentral (per lejlighed)","d1022bad-bb87-5906-b0af-eed44e15ada5","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 150 m3/h, enfamiliehus","d76ae856-66df-52f1-881d-8cd21dbd40dc","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 20.000 m3/h med Køleanlæg, kontor, skoler og institutioner","dba379aa-0dee-546b-a39a-3977d68d7987","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 20.000 m3/h, kontor, skoler og institutioner og centralt anlæg for etageboliger","d0ae3e88-c0a4-588d-968e-d2cdfd36a7af","Pcs",1]
["Ventilationskanaler 800x1000 og Ø500-Ø125, kontor m kølebafler","001e81c5-ac83-59ac-85a8-c0f7e7def8bb","M",1]
["Ventilationskanaler 800x1000 og Ø500-Ø125, kontor, skoler og institutioner","ff05130b-c26a-599b-91c5-702bd6ac3f67","M",1]
["Ventilationskanaler Ø125, enfamiliehuse og etageboliger, central","73f21c94-5ebd-5e1a-9eca-c5631220cf2d","M",1]
["Ventilationskanaler Ø125, enfamiliehuse og etageboliger, decentral","c1c45102-2a44-4236-8cee-38b591b1ea76","M",1]
["Vægside, brandgipsplade 2 lag, akrylmaling","d399682f-bf17-51f1-add8-59cfb409c5db","M2",1]
["Vægside, brandgipsplade 3 lag, akrylmaling","5cebfe28-ee51-528b-8ba6-f930a2e58a86","M2",1]
["Vægside, brandgipsplade, akrylmaling","2c2c4d6e-0c5e-521f-87e7-992deba622a0","M2",1]
["Vægside, Bræddebeklædning","7bb53255-0209-53ea-85b4-e786eecc6498","M2",1]
["Vægside, gipskartonplade 2 lag, akrylmaling","02fb33ce-fb37-5fe1-a8c6-ec3b283c64ee","M2",1]
["Vægside, gipskartonplade, akrylmaling","4bba567b-efd9-57e2-98ec-a6a328146465","M2",1]
["Vægside, glasvæg","0ce739d8-e510-553f-898f-ac272c206dcd","M2",1.3]
["Vægside, krydsfiner / gipsplade","23cad6fb-3d15-5189-9056-05e77e876caf","M2",1]
["Vægside, ler-/hampplade","4dc65426-89b5-5ed9-b1ed-f79b706bd10c","M2",1]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, fuldspartling","9f4c228c-3507-5f6e-a993-2dc84ffb5319","M2",1]
["Vægside, malerbehandling, akrylmaling, glasfilt, fuldspartling","e9844e62-fa23-493e-b215-3669177c2d86","M2",1.3]
["Vægside, malerbehandling, alkydmaling, fuldspartling","7cee6303-7fad-5f31-8e42-dacd1f971a95","M2",1]
["Vægside, malerbehandling, silikatmaling, fuldspartling","0c8c64e3-aee1-5b94-b21e-d988fe6b6794","M2",1]
["Vægside, puds af kalk, silikatmaling","22bdcaf3-d444-5ec5-bd41-99dceff28dce","M2",1]
["Vægside, puds af ler","10647a4d-8165-5851-893c-f961f9f43993","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, let væg","0d7a0095-4c8b-5e29-8d9a-f38b8900d445","M2",1.3]
["Vægside, vådrumsvæg, tung væg","d3ce2862-32f2-5ce9-8465-ab3dd16c60b3","M2",1.3]
["Yderside, aluminiumspaneler, underkonstruktion i aluminium","0f387ab3-833a-5234-a7d0-cf8c34f983db","M2",3]
["Yderside, betonelement, forplade til sandwichelement","a57dcc4b-c83e-56fe-b08b-594f083ed0c3","M2",1]
["Yderside, bræddebeklædning, nåletræ","af9b15bb-25d0-590c-aac4-ffbfc36ba883","M2",1]
["Yderside, fibercementplade, underkonstruktion i træ","616a37f0-24fe-52f9-ad0d-a3da31fa3540","M2",1]
["Yderside, kalksandsten, formur","358a16b8-cf4e-5eaf-a124-8b4678c2adcb","M2",3]
["Yderside, kældervæg, fugtsikring","8a652e6e-cc4a-5191-b2e5-2b800f77324f","M2",3]
["Yderside, natursten, ventileret facade","679526ce-8dfd-590a-8d0b-524df2a2e823","M2",3]
["Yderside, plast-/trækomposit, underkonstruktion i træ","3af8883d-d368-50ef-bc89-c20e4eb5e4e5","M2",3]
["Yderside, puds, kalk","681810bd-87ad-5e04-812d-f5a509862f21","M2",1]
["Yderside, puds, kalk-/cementbaseret","1417e819-27d2-5449-9f51-8b7817b5edca","M2",1]
["Yderside, puds, mineralsk tyndpuds","5f03e4cf-8940-5cc8-b0bf-508dfba48149","M2",1]
["Yderside, skifer, underkonstruktion i aluminium","cbe061f3-4424-5036-b0d2-eff2b2cd998d","M2",3]
["Yderside, skifer, underkonstruktion i træ","bf574af8-fa7c-5bf6-8c60-9de9ac42758d","M2",3]
["Yderside, skærmtegl, underkonstruktion i aluminium","693e9548-334b-5309-9b9b-99bed2e3bfc0","M2",3]
["Yderside, skærmtegl, underkonstruktion i træ","b6906bf5-c3fd-51eb-a842-8ddcf6d08ffe","M2",3]
["Yderside, Teglsten, formur","f2ce8b16-7c8e-56e0-8a85-136a20d3bb26","M2",1]
["Yderside, zink, stående vinkelfals","8d0c4836-c4ff-5f5f-9a69-d04cb7d2fbc7","M2",3]
["Yderside, zinkplader, underkonstruktion i aluminium","32151040-6603-58e7-ba14-0865e972d564","M2",3]

{"sheet":"Tage","index":12,"n_rows":79,"n_cols":4,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Tage","d734712a-d27d-42c5-936f-98fe4c4df90b"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,18/7,0 m","4b150038-75ad-5308-9b8a-71d36c8b0f21","M2",2]
["Dæk, betonelement, forspændt huldæk 0,32/12,0 m","a4df4ba5-fc25-57c0-ba0a-07998034cc06","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,16/5,0 m","1c1ac803-0323-5875-b81e-63286831937d","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,2/7,0 m","6b015df5-9096-593a-8c00-071c95aa24bc","M2",2]
["Dæk, betonelement, letbeton 0,24/7,0 m","766cd342-ff2f-51a0-9918-44043c575dd1","M2",2]
["Dæk, massivtræs- /betonelement 0,28/7,0 m, etagedæk","ae42f234-f459-5e23-9140-6c29bf565ecd","M2",2]
["Dæk, pladsstøbt 0,2/5,0 m","0422a883-5249-568d-a46a-09256060fb37","M2",2]
["Dæk, pladsstøbt 0,3/7,0 m","0786e64d-88fb-535e-b163-df2bf50745e5","M2",2]
["Dæk, stål etagedæk","c9e91d56-1a3d-586c-975d-1dbed8dfdf90","M2",2]
["Dæk, træ, CLT-element 0,2/5,0 m","bdfeb671-c6cb-52e7-8fc3-8e4dde179d1d","M2",2]
["Dæk, træelement 0,38/6,0 m","36368c54-c933-54ef-8a1f-c0852ba5a5fc","M2",2]
["Efterisolering af loft i tilgængelig tagrum, papiruld","ff0c8a5f-eaa9-58d6-a230-dc44fac0b46e","M2",2]
["Efterisolering af skrå loft indefra, mineraluld","b554dd77-7b0f-52d6-b5d1-cfd28334980b","M2",2]
["Efterisolering af skrå loft indefra, papiruld","e2005272-aed0-5696-8623-84e60fd75bff","M2",2]
["Efterisolering af skrå tag udefra, mineraluld","909b00cb-9888-5316-baaa-1ba5a0f08906","M2",2]
["Efterisolering af skrå tag udefra, papiruld","62e5fe6d-591d-5d20-85a1-c158ea4ef54a","M2",2]
["Fladt tag, gitterdragerkonstruktion (H=600 mm) pr. 1000 mm, 500 mm papiruld ","873e6194-8a2f-4ba1-be5c-37aec4b74f10","M2",2]
["Fladt tag, gitterdragerkonstruktion (H=600 mm) pr. 1000 mm, uisoleret","f38693c0-f7ef-4323-a591-71e3eb41fd4f","M2",2]
["Fladt tag, Gitterspærkonstruktion (H=620 mm) pr. 815 mm, 525 mm papiruld","b8fafebf-9c11-4cf5-9007-c9b6839d43e9","M2",2]
["Tagkvist, fladtagskvist, per m2 vindue","9c012345-02c1-46b8-8190-39040bbcb09f","M2",1]
["Loft, akrylmaling","007e635c-a219-5437-b97e-b0953fa3fa75","M2",3]
["Loft, brandgips til fx let lejlighedsskel","d3a9b671-237d-515c-8d5b-924909b7860e","M2",3]
["Loft, fibercementplader, direkte","89b68974-e32b-5688-8e9c-42b6805567ec","M2",3]
["Loft, gipsbaserede akustikpaneler på træforskalling","0202f12a-144a-4e33-bcea-b1015571a6ce","M2",3]
["Loft, gipsplader på stålprofiler","6ad8059f-5c63-5f8a-81cc-6a0707b7645a","M2",3]
["Loft, gipsplader på trælægter","10aa622f-a6c9-5f76-88cc-eceb7b22526f","M2",3]
["Loft, isoleret, loft over det fri","ad8bcadb-2eca-5deb-8426-ef8bc8e4ad31","M2",3]
["Loft, mod uopvarmet rum","2af4eb9e-24da-5481-8f87-7abe574acec8","M2",3]
["Loft, nedhængt demonterbart systemloft","69e2d01f-ac40-5f36-b3bf-69bbf3dbfe0a","M2",3]
["Loft, perforeret krydsfiner","31d70096-e80c-5015-a315-755e1b39e8ef","M2",3]
["Loft, perforeret stål, nedhængt","b4034707-f22c-55dd-8d63-1f2654ef3494","M2",3]
["Loft, træ, bræddeloft","830c0cf6-0cda-5199-8473-0a0c82628a0a","M2",3]
["Loft, træbeton, nedhængt","979863a7-4b7a-424c-a267-4f6ff34e901d","M2",3]
["Loft, træbetonplader på trælægter","e3b6a89e-31dd-4e24-a0de-6f3866a3f5b6","M2",3]
["Loft, trælameller","6ec5aba1-ac6d-58d5-a61c-ec70bc41bedb","M2",3]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,16/5,0 m","72e6c484-77a8-5b22-b14e-e02b4b1339e4","M2",2]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,2/7,0 m","17d0f5f1-c37b-5dcf-b547-9ebfa6bb9367","M2",2]
["Midterlag, betonelement, letbeton 0,24/7,0 m","a2aa1618-f0e4-5af0-9977-138874301203","M2",2]
["Midterlag, bjælkespær, uventileret, skrå tage, mineraluld","cb2089a9-393d-53f6-a919-f4f49325f451","M2",2]
["Midterlag, bjælkespær, ventileret, skrå tage, mineraluld","80eece07-1247-5598-9e1a-fe61768b0625","M2",2]
["Midterlag, forspændt huldæk 0,18/7,0 m","534da527-963d-53d7-a751-67d07968d56e","M2",2]
["Midterlag, forspændt huldæk 0,32/12,0 m","e70dafa3-d3ac-524d-bbf7-e46137a1585b","M2",2]
["Midterlag, gitterspær, mineraluld og papirisolering","e196e6c4-698f-437e-8a95-69e29db357a3","M2",2]
["Midterlag, pladsstøbt 0,2/5,0 m, mineraluld","58441f69-a42e-519b-aa07-463a43adaf1b","M2",2]
["Midterlag, pladsstøbt 0,3/7,0 m, mineraluld","39dfdf12-6823-5af7-86cc-e3363bd1f2f2","M2",2]
["Midterlag, ståldæk","73a3f4a9-ddec-50bf-863e-003051e01c27","M2",2]
["Midterlag, træ, CLT-element 0,2/5,0 m","4f10e67b-6330-594c-af9c-5e8d2a03d936","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, flade tage, 7,2m","ce51d7c7-a15c-57ee-8dfb-efc2f5e7debb","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, flade tage, 8m","3b54d015-af45-5685-927e-59efe02f78de","M2",2]
["Midterlag, træelement, uventileret, skrå tage, 8m","039a6cfa-0e5f-5613-9751-087562dc2196","M2",2]
["Midterlag, træelement, ventileret, flade/skrå tage, 8m","293d8a30-e438-5d52-bc71-050bdb5c35b6","M2",2]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, 550 mm isolering","7a9e8077-12d3-4d58-9ab0-f66ccaaf1788","M2",2]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, 595 mm isolering","7d463c19-3454-499a-bd1f-b2bb24d2031e","M2",2]
["Saddeltag, præfab. gitterspær 25°, uisoleret","e8fb2339-d199-4440-a516-09d5b7404101","M2",2]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 500 mm isolering","1de6dced-456c-429f-89ef-a425e67dfe1a","M2",2]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 550 mm isolering","06410b48-cab7-48a5-87d6-48ff6e432f11","M2",1]
["Saddeltag, præfab. saksespær 25/15°, 600 mm isolering","c9980408-f2cc-4303-94f4-e5f2b02946ef","M2",1]
["Saddeltag, træspær m. hanebånd 45°, 400 mm isolering","8f8542b1-8532-4d86-9a71-dc8934f6f946","M2",2]
["Tagkvist, sadeltagskvist, per m2 vindue","9b7dc150-226d-4d43-b36a-a7876cdf91be","M2",1]
["Tagbelægning, betontagsten","65a3e3b8-5a2a-4166-b52c-ce8a7eb46494","M2",1]
["Tagbelægning, ekstensivt grønt tag","31b087b6-9a09-4338-aa0a-d2280c327cf2","M2",1]
["Tagbelægning, EPDM","9d381578-2306-5c3e-904c-22c5ab6a514a","M2",1]
["Tagbelægning, fibercement","74ce7d9b-2bb8-56c5-a1b9-c1651ff42c9f","M2",1]
["Tagbelægning, skifer","3fd88311-265b-5930-b8f4-6971244b2744","M2",1]
["Tagbelægning, strå","14399c81-afc8-403c-a8a9-0eb99a03dbae","M2",1]
["Tagbelægning, stål, trapezplader","73a4dfd7-2ee5-529d-8950-6d8098b12c55","M2",1]
["Tagbelægning, tagpap","b4aa08e3-fd38-514e-b32b-fb107e112a23","M2",1]
["Tagbelægning, tegl","6fe12a41-b527-50da-9358-0c42539ec684","M2",1]
["Tagbelægning, Zink, stående dobbelfals","7e69077c-bb97-5dbf-9644-87f80b301781","M2",1]
["Taginddækning/-afslutning, aluminium","0fa28f63-4c74-4d30-8c92-eedf9bdbf585","M2",1]
["Taginddækning/-afslutning, zink","f78e1fea-71dc-4e2d-b6bf-be3c37cf8e96","M2",1]

{"sheet":"Terrændæk","index":13,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Terrændæk","2ffe16fd-f0c9-4d31-a31a-f96d58d3df95"]
[]
[]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Gulv, trægulv på strøer","81f8cc96-b7b8-5f26-bec2-c4987f68749c","M2",1]
["Gulv, parket, limet","e147b20c-b07f-5884-ad72-2fe1703da780","M2",1]
["Gulv, beton slidlag","30a7d849-f4e3-5f97-9a61-27936710323a","M2",1]
["Gulv, parket, svømmende","c1f43e31-d3ea-567a-8c39-79239dc9395b","M2",1]
["Gulv, gulvtæppe","23066b32-22ba-5a24-ba30-d993cd7939ac","M2",1]
["Gulv, linoleum","16d900d2-60d3-574f-848d-285421b22acd","M2",1]
["Gulv, gulvklinker","0cbf55b0-22da-5ef9-8451-7ad5a8fe097a","M2",1]
["Gulv, naturstensfliser","c8b78bcd-9cf4-5913-9a48-f410c39b0365","M2",1]
["Gulv, laminat","c9f28087-7fe0-583c-b045-debcdc9bed40","M2",1]
["Gulv, hærdeplastgulv, epoxy","74f2be3d-81ff-5acd-913c-301b1f310b7a","M2",1]
["Gulv, gummi","4a0e22cf-79b5-50f0-8412-2f082869fdf9","M2",1]
["Gulv, parket på EPS-beton","aa0178e3-3bb1-5272-9b93-ea62bcc1f957","M2",1]
["Gulv, vinyl","b290f94a-7454-53aa-9adc-f5b7e6f9b57d","M2",1]
["Gulv, vådrumsgulv, keramiske fliser","0886cb83-e4ab-55c8-80ed-9c1702f946cb","M2",1]
["Gulv, vådrumsgulv, skridhæmmende vinyl","f91f4c65-a257-5be1-a572-321227480f11","M2",1]
["Dæk, beton bundplade","4173b675-aa1a-5d95-b71a-2f1247a98266","M2",2]
["Terrændæk, beton, 100 mm","cd723f04-2724-46cf-8b67-a292b7b70c43","M2",2]
["Terrændæk, beton, 120 mm, armeringsnet, 150x150 masker","07fd2614-687c-47bd-9068-8e660fbe5d49","M2",2]
["Terrændæk, beton 120 mm","ce1f4896-861d-569f-8d21-7e255221e796","M2",2]
["Terrændæk, beton 150 mm","e322e452-3da2-40e0-9b7d-c00145c998fa","M2",2]
["Terrændæk, beton 200 mm","440d296a-1b39-43f5-ac43-af83be3d4006","M2",2]
["Terrændæk, beton 250 mm","00a29cc9-0106-490b-bf45-e59844fa22e2","M2",2]
["Terrændæk, let","43562efd-316e-5147-9d55-42c963e834c4","M2",2]
["Renselag, beton C25/30, 50 mm","3760e202-133c-46aa-a7c4-b657e1612e53","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 150 mm og komprimeret grus","352b71ff-7aa9-4d6c-b21a-6f5bd9767eda","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 350 mm og singels","e510a1e4-c95b-5c6d-9b5f-e291aed58978","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 360 mm og komprimeret grus","5656bfe0-0e8d-4585-8645-68669833ed64","M2",3]
["Underlag, isolering EPS 400 mm og komprimeret grus","ee82edfa-d294-4f98-97c9-3ef5596cc1fd","M2",3]
["Underlag, isolering skumglas og stabilgrus","75ff8538-6f4c-5d70-9fa4-a6498ec890d5","M2",3]

{"sheet":"Trapper og ramper","index":14,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Trapper_og_ramper","1caeddce-29e9-4067-b85b-36e8d103a4a0"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Udvendig trappe i stål, per etage","f32cb9ae-7940-45b9-a517-abbdb1871b68","STK",1]
["Trappe i træ, per etage","ac56acce-658e-4db2-8adc-41d6a3090beb","STK",1]
["Trappe i beton, per etage","1f104def-f365-4959-835c-6d4a355d6e4d","STK",1]
["Rækværk, aluminium","8ce0f6de-1531-5ab2-b457-b7cbdf6f97a1","M",3]
["Rækværk, glas og rustfrit stål","29d0b8ff-23df-51e1-a351-0f7297f751a3","M",3]
["Rækværk, stål","52f22a0f-dc27-5909-9d4e-f70b76849c3e","M",3]

{"sheet":"Vand","index":15,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Varmtvandsbeholder","1f691457-9bc8-423c-a107-c0254aa15768"]
["Vandrør","16528722-ecc6-4a69-a269-35ba3e1205b2"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Varmtvandsbeholder 160 L, 1-familiehus","5537057b-0f48-5a7a-9f0f-4258902ea50a","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 500 L, central, skoler institutioner, u. storkøkken el brusere","af748ffb-8dba-5f0a-bf61-3a21ed2e3d6d","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder 500 L, kontor, per 5-10 brusere el storkøkken, decentral","3e73f9d3-4b1a-5bdb-b9ff-64a8436738ef","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder, central, 50 L per badeværelse (stk.)","632dd301-2036-5161-bb0a-7937872051ca","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder, decentral, 110 L per badeværelse (stk.)","50dc5fee-a095-577e-b5df-b59d41716fc0","Pcs",1]
["Varmtvandsbeholder, gennemstrømningsvandvarmer 4 L, decentral, Kontor, til toiletkerne / tekøkken","d32f1ec6-699c-5445-b5be-0c76366a95f8","Pcs",1]
["-","-","-","-"]
["Rustfrit stålrør","3c1418b7-83ca-555e-bd2b-fad9b4108804","M",1]
["Vand, Enfamiliehus (Standardværdi)","0e60fc2f-1460-449f-b3e0-109cdea75b33","M2",1]
["Vand, Rækkehus (Standardværdi)","2616804a-efa8-4b03-af7d-1bdae43e9534","M2",1]
["Vand, Etagebolig (Standardværdi)","ff35f6aa-0a05-4a08-839d-93a45039a76c","M2",1]
["Vand, Kontor, Skoler og Daginstitutioner (Standardværdi)","e6ac463a-2546-4191-97b7-52388fc838f6","M2",1]
["Vand, Øvrige bygninger (Standardværdi)","cc1b9c13-0d6c-4147-a20f-dda3e9596751","M2",1]
["-"]

{"sheet":"Varme","index":16,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Varmeforsyningsanlæg","0fb0348e-2c54-40cb-a4c6-a9c1f2033b22"]
["Varmerør","895bc4b9-ac42-46c2-8b6b-52a031660614"]
["Radiatorer","aea37dbf-bc04-404c-af3e-7f12d7f626b2"]
["Gulvvarme","78d66965-b806-47d6-af5f-b278e737adaa"]
["Andet (varme) ","142f0239-b1df-4295-9c52-2f8a8274a211"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Fjernvarmeveksler 120-400 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","55020381-7128-52ef-bf76-4c1b88a0b719","Pcs",1]
["Fjernvarmeveksler 20-120 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","28421eee-4111-517d-b661-377328522a6f","Pcs",1]
["Fjernvarmeveksler <20 kW, enfamiliehus og småbyggeri","2a3d7fa4-c094-552b-83dc-9b81bed75ff8","Pcs",1]
["Gaskeddel 120-400 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","9924a69f-2532-5cd8-933a-ed18da80efa2","Pcs",1]
["Gaskeddel 20-120 kW, kontor, skoler og institutioner og etageboliger","a8642155-bb71-5337-80d5-241b583638d3","Pcs",1]
["Gaskeddel <20 kW, enfamiliehus og småbyggeri","dd43bcbc-fcc6-593d-91c2-241c931908dc","Pcs",1]
["Jordvarmeslanger","fbbc687d-9daa-4d66-ba18-0fab37aaa0f2","Pcs",1]
["Varmepumpe 10 kW, enfamiliehus","90751522-ca91-5780-97bb-c5f90b7ac0c1","Pcs",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Enfamiliehus (Standardværdi)","9eee63cf-af22-43cc-ab92-2ec789fe7ed5","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Rækkehus (Standardværdi)","42c45649-a78c-4cda-82b2-e9e0ab090b71","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Etagebolig (Standardværdi)","c944dda4-776c-4175-8879-11076201cce7","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Kontor, Skoler og Daginstitutioner (Standardværdi)","edf9539d-3e4b-42fc-9d06-02c294c5a0e5","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Øvrige bygninger (Standardværdi)","d9c1a0f1-0e81-4ca2-b557-e646736292d5","M2",1]
["-","-","-","-"]
["Press rør","196ca238-852b-5a29-ae01-60a70db73f1a","M",1]
["Sorte rør","33a59a90-e45a-53bd-8b92-518b3ab403d3","M",1]
["-","-","-","-"]
["Radiator","96cfffa3-d9ba-5bfb-9cf9-b7c0ad2382cb","M2",1]
["-","-","-","-"]
["Gulvvarmerør, PEX, 100 mm afstand","1daa8b47-a366-5bf3-89ab-e8df5720b08f","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 200 mm afstand","f6d1056a-6d09-5364-a12b-e5c0d37fcf5f","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 250 mm afstand","596ccfad-310d-4422-9408-81a961937971","M2",1]
["Gulvvarmerør, PEX, 300 mm afstand","718a8d28-36ec-4404-8d15-1478d4c18623","M2",1]

{"sheet":"Ventilation og køl","index":17,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Ventilationsanlæg","cf702d99-5d5a-4973-ba9c-c4dbfae656a9"]
["Ventilationskanaler","58015317-c3ee-41d3-a9df-5fbea8fb2dd2"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Ventilationsagregat 10.000 m3/h til kontor","f581ad41-d661-5564-bd03-38c64b14431a","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 120 m3/h, etageboliger, decentral (per lejlighed)","d1022bad-bb87-5906-b0af-eed44e15ada5","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 150 m3/h, enfamiliehus","d76ae856-66df-52f1-881d-8cd21dbd40dc","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 20.000 m3/h med Køleanlæg, kontor, skoler og institutioner","dba379aa-0dee-546b-a39a-3977d68d7987","Pcs",1]
["Ventilationsagregat 20.000 m3/h, kontor, skoler og institutioner og centralt anlæg for etageboliger","d0ae3e88-c0a4-588d-968e-d2cdfd36a7af","Pcs",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Enfamiliehus (Standardværdi)","9eee63cf-af22-43cc-ab92-2ec789fe7ed5","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Rækkehus (Standardværdi)","42c45649-a78c-4cda-82b2-e9e0ab090b71","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Etagebolig (Standardværdi)","c944dda4-776c-4175-8879-11076201cce7","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Kontor, Skoler og Daginstitutioner (Standardværdi)","edf9539d-3e4b-42fc-9d06-02c294c5a0e5","M2",1]
["Varme, Ventilation og Køl, Øvrige bygninger (Standardværdi)","d9c1a0f1-0e81-4ca2-b557-e646736292d5","M2",1]
["-","-","-","-"]
["Ventilationskanaler 800x1000 og Ø500-Ø125, kontor m kølebafler","001e81c5-ac83-59ac-85a8-c0f7e7def8bb","M",1]
["Ventilationskanaler 800x1000 og Ø500-Ø125, kontor, skoler og institutioner","ff05130b-c26a-599b-91c5-702bd6ac3f67","M",1]
["Ventilationskanaler Ø125, enfamiliehuse og etageboliger, central","73f21c94-5ebd-5e1a-9eca-c5631220cf2d","M",1]
["Ventilationskanaler Ø125, enfamiliehuse og etageboliger, decentral","c1c45102-2a44-4236-8cee-38b591b1ea76","M",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["-"]

{"sheet":"Vinduer, døre, glasfacade","index":18,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["element categories"]
["name","id"]
["-","-"]
["Vinduer","dcbf55db-3189-4d22-9b2b-2e27c057b363"]
["Døre","9bd14e05-5fba-4ecb-ab41-7940a8a0dbdc"]
["Glasfacader","caa0d6a5-228f-44cb-9766-04056b28a825"]
[]
["constructions"]
["name","id","unit","layer"]
["-","-","-","-"]
["Fladtagsvindue, plast (komplet vindue)","f7a91b6c-e002-5401-9f3b-58964ac2d763","M2",1]
["Glastag, aluminium (komplet vindue)","f747e1e1-d5b1-5f0f-b2aa-e21f015660c9","M2",1]
["Karm, vinduer, aluminium","0a9ebeaf-48ff-50b2-b6c8-97bf39b456d2","M2",1]
["Karm, vinduer, plast","a2d31892-2115-527d-b1a0-5a55a1688efd","M2",1]
["Karm, vinduer, træ","bd9cee0d-d881-5253-a94f-78f1c403c091","M2",1]
["Karm, vinduer, træ-/aluminium","828ed54b-cade-553a-8f79-8123e1b42534","M2",1]
["Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys)","b2f5c2db-b360-51a8-b94f-2c0880c9dd17","M2",1]
["Rude, 2-lags energirude","e5e40667-cd81-51d3-8ffc-32c2f2ef9c72","M2",1]
["Rude, 3-lags energirude","8d5abc34-b662-503e-b231-b9b3a3953f22","M2",1]
["Rytterlys, plast/aluminium (komplet vindue)","ea8782f3-a2a4-5374-8a21-16b05e458f9a","M2",1]
["Solafskærmning, aluminiumslameller","1fd2c9e5-a7d9-49da-bfe4-b86bbf800713","M2",3]
["Solafskærmning, polyethylenterephthalat (PET)","1fc4ce6a-a584-41ac-a1dc-9c0f66b7a99c","M2",3]
["Solafskærmning, rulleskodder (PVC)","6567734c-a065-46ab-bab7-f284c11e9a62","M2",3]
["Sålbænk, aluminium","a6872dc7-cf1e-41c2-95d5-02f0af69ffd9","M",1]
["Sålbænk, beton","e63cfad0-3675-438a-b1a2-6e8383adc02e","M",1]
["Sålbænk, fibercement","2f6c828d-b644-4588-865a-1150f44c5066","M",1]
["Sålbænk, skifer","98302bbb-bf13-4bc6-83b5-cd653dca082b","M",1]
["Sålbænk, stålprofil","18e18a1a-f563-4996-b5c6-ddc5dddf0ae1","M",1]
["vindue, træ-/aluminium med 3-lags rude","011598e4-001f-497a-9a52-6a119f66fed4","M2",1]
["Vindue, træ med 3-lags rude","e313aaf4-5f9c-4551-a4e4-376e9e38e9f2","M2",1]
["-","-","-","-"]
["Dør, branddør T30","576f3853-56d7-5f30-a6ae-bfe2c49e156d","M2",1]
["Dør, branddør T60","d650cf26-134c-563e-af7f-32c0aebd08f4","M2",1]
["Dør, branddør T90","f8989356-01cb-5f15-9f5c-c814a84a37a5","M2",1]
["Dør, hoveddør","afd116da-494f-5c40-91c9-5101f96f8964","M2",1]
["Dør, industri- og garageport, alu","c95efcbd-7071-5fa2-87fb-cc3d7e1f033c","M2",1]
["Dør, industri- og garageport, stål","f3b9e308-15db-47e7-98f8-868412e5df18","M2",1]
["Dør, indvendig","77c8e9c9-2b33-5a9e-b14a-be459d9f0643","Pcs",1]
["Dør, indvendig glasdør, aluminium","583df46f-1dc7-4731-8ad1-3f4e6f1b54cb","Pcs",1]
["Dør, indvendig, glasdør, træ","92fee8be-a171-4957-a73c-990e120e2d60","Pcs",1]
["Dør, indvendige glasdør (EI30), aluminium","5497dd9b-a409-480e-9130-391511063ee8","Pcs",1]
["Dør, karuseldør","a9305371-da09-437d-98ac-54bffee2ff38","M2",1]
["Dør, rullegitter, alu","a6b0c1c2-b478-56e5-b8f6-9046087e2962","M2",1]
["Dør, rullegitter, stål","709b2299-1d43-4cdb-89a5-4b2148086c5d","M2",1]
["Dør, røgdør","7e5b18bd-95b6-58b1-9a02-10625da11391","M2",1]
["Udvendig dør, træ","a51ce3a3-d7dd-4131-8d8f-b465524af6bb","M2",1]
["-","-","-","-"]
["Karm, curtain wall facade, aluminium","b2ad6476-ee3e-5eff-b631-d7532c26dd56","M2",1]
["Karm, curtain wall facade, stål","49883a4b-037d-5625-b7ef-90ba19802fa0","M2",1]
["Rude, 2-lags energirude","e5e40667-cd81-51d3-8ffc-32c2f2ef9c72","M2",1]
["Rude, 3-lags energirude","8d5abc34-b662-503e-b231-b9b3a3953f22","M2",1]
["-"]

{"sheet":"Sheet1","index":19,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Ja_Nej","index":20,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["-"]
["Ja"]
["Nej"]